# Температура процессорного модуля | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: SYS_TEMP. Тип выхода: вещественный или целый (в зависимости от аргумента). Количество входов: 1. ## Примечания по входам •вход: «Код температуры»; •значение входа («Код температуры») определяет температуру: •0 — модуля ПР; •1 — ЦПУ. ## Функционирование •значение выхода равно температуре: •модуля ПР (вещественное число), если вход («Код температуры») равен 0; •ЦПУ (целое число), если вход («Код температуры») равен 1. •выход имеет неинициализированное состояние, если: •температура модуля или ЦПУ (в зависимости от значения входа) еще не измерена; •вход («Код температуры») имеет неинициализарованное состояние; •значение выхода недостоверно, если вход («Код температуры») имеет округленное целое значение не равно 0 или 1. ## Примеры использования B1 = SYS_TEMP(0) B2 = SYS_TEMP(1) // B1 содержит значение температуры модуля, // а B2 — значение температуры ЦПУ. B3 = SYS_TEMP(B20) // Использование в аргументе значения другого алгоблока. B4 = SYS_TEMP(DO1.1) // Использование в аргументе значения канала.