# Окно «Копирование панельных настроек» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Данное окно дает возможность скопировать панельные настройки входных/выходных каналов, регуляторов и циклограмы из одной панели в другую (см. рисунок ниже). Для открытия окна «Копирование панельных настроек» пользователь должен выполнить одно из следующих действий: •нажать пиктограмму Копировать панельные настройки на стандартной панели инструментов; •в меню Правка выбрать пункт Копировать панельные настройки... На экране отобразится окно «Копирование панельных настроек» (см. рисунок ниже). Рисунок. Внешний вид окна «Копирование панельных настроек» Наименования и описания полей, флагов и кнопок окна «Копирование панельных настроек» приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей, флагов и кнопок окна «Копирование панельных настроек»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Из» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Задает, из настроек какой панели будут копироваться панельные настройки
«В» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Задает, в настройки какой панели будут копироваться панельные настройки
«Группы дискретных входов», «Группы аналоговых входов», «Группы дискретных выходов», «Группы аналоговых выходов», «Регуляторы» и «Циклограмма» | Флаги (Установлены, сняты) | Определяет, какие элементы конфигурации будут задействованы в копировании
«Копировать» | Кнопка | Запускает процесс копирования настроек
«Закрыть» | Кнопка | Закрывает окно и отменяет копирование