# Создать модификацию по обнаруженным модулям | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Создать модификацию по обнаруженным модулям в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Создать модификацию по обнаруженным модулям пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «Модули». В основной рабочей области отобразится текущая модификация Контроллера. 2.Нажать на кнопку Создать модификацию по обнаруженным модулям на панели инструментов для работы с модификацией Контроллера. На экране отобразится окно «Извлечь модификацию» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Создать модификацию» 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем ПР Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена» в группе Интерфейс выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать сетевой адрес. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Создать модификацию» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Создать модификацию» 5.Нажать кнопку «Создать модификацию». ## Результат Закроется окно «Создать модификацию», и на основной рабочей области в поле «Модули» сформируется модификация, созданная по обнаруженным (в конфигурации модуля ПР) модулям (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область после создания модификации по обнаруженным модулям