# Запустить отладку на эмуляторе | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Отладка программы на эмуляторе доступна для модуля ПР с версией 1.08 или выше. Также на компьютере должен быть установлен эмулятор контроллера БАЗИС-100 с версией, соответствующей модулю ПР. Пользователь решает задачу Запустить отладку на эмуляторе после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Запустить отладку на эмуляторе пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Отладка выбрать пункт Начать отладку на эмуляторе (см. рисунок ниже); •на панели инструментов нажать на пиктограмму Начать отладку на эмуляторе (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [E]. На экране откроется окно «Настройки эмулятора» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки эмулятора» 2.Задать путь к эмулятору (при необходимости) — нажать кнопку «...» в конце поля «Файл эмулятора». На экране откроется окно «Выбрать эмулятор» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Выбрать эмулятор» 3.Выбрать файл b100panemu.exe и нажать кнопку «Открыть». Закроется окно «Выбрать эмулятор», и в окне «Настройки эмулятора», в поле «Файл эмулятора», отобразится выбранный файл и путь к нему (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки эмулятора» 4.Задать путь к файлу настроек эмулятора (при необходимости) — нажать кнопку «...» в конце поля «Файл настроек». На экране откроется окно «Выбор файла с параметрами эмулятора» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Выбор файла с параметрами эмулятора» 5.При необходимости выбрать файл с настройками эмулятора и нажать кнопку «Открыть». Закроется окно «Выбор файла с параметрами эмулятора», и в окне «Настройки эмулятора», в поле «Выбор файла с параметрами эмулятора», отобразится выбранный файл и путь к нему (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки эмулятора» 6.Выбрать отлаживаемую панель — в поле «Панели управления» выбрать панель с соответствующим номером. 7.При необходимости установить или снять флаг «Останавливаться после запуска». 8.Нажать кнопку «Запуск». ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа закроет окно «Настройки эмулятора» и эмулятор с файлом конфигурации Контроллера (см. рисунок ниже). Рисунок. Запущенное приложение «Эмулятор БАЗИС-100» в режиме отладки Эмулятор будет находиться в работающем режиме или в режиме пауза в зависимости от того, был ли установлен флаг «Останавливаться после запуска» в окне «Настройки эмулятора». ### Отображение подпрограмм в формате FBD При запущенной отладке подпрограмма в формате FBD выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Отображение подпрограммы в формате FBD при запущенной отладке В правой нижней части основного экрана имеется группа Свойства, в которой можно задать: (см. рисунок ниже) •цвет фона канвы подпрограммы; •цвет линий при значении 0 и 1. Рисунок. Группа Свойства FBD-подпрограммы (если не выбран ни один алгоблок) ### Отображение подпрограмм в текстовом формате При запущенной отладке подпрограмма в текстовом формате выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). В правом столбце группы Заданные алгоблоки отображаются текущие значения соответствующих алгоблоков. Рисунок. Отображение подпрограммы в текстовом формате при запущенной отладке