# Кнопка (от Значения) | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Кнопки доступны только у дискретных каналов типа «Управляющий» с установленным флагом «Виртуальная кнопка». По выполняемым функциям Кнопки можно разбить на следующие виды: •отображение состояния; •изменение состояния. ## Отображение состояния Варианты визуализации при отображении состояния Кнопки приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении состояния кнопки
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно в панели ПУ4 (Б100.641)
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Цвет линий: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB Пример приведен для панели ПУ4 (Б100.641)
| Цвет линий: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Пример приведен для панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно в панели ПУ4 (Б100.641)
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## Изменение состояния Состояние Кнопки можно изменять, только если у соответствующего динамического элемента «Значение» установлен признак «Редактировать». Варианты визуализации при изменении состояния Кнопки приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении состояния кнопки
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный курсором элемент в панели ПУ4 (Б100.641) и ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) соответственно
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно в панели ПУ4 (Б100.641)
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).