# Настройки стадий циклограммы | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация Основная рабочая область при редактировании контуров регулирования имеет следующие виды: •вид при задании количества стадий; •вид при редактировании настроек выбранной стадии циклограммы. ## Задание количества стадий При задании количества стадий основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область при задании количества стадий циклограммы Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для добавления/удаления и перемещения элементов. Под ней располагается группа Стадии, в которой отображаются номера стадий и количество параметров в них. ## Редактирование настроек выбранной стадии При редактировании настроек выбранной стадии циклограммы основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область при редактировании настроек стадии циклограммы Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при редактировании выбранной стадии циклограммы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при редактировании стадии циклограммы
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Включена» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает выбранную стадию циклограммы
«Наименование» | Текст | Задает наименование выбранной стадии. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Описание» | Текст | Содержит информацию о стадии в произвольной форме. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Запускающий выход» | Список значений с полем ввода (дискретные выходные каналы) | Задает номер канала, при срабатывании которого произойдет запуск стадии
«Останавливающий выход» | Список значений с полем ввода (дискретные выходные каналы) | Задает номер канала, при срабатывании которого произойдет останов стадии
«Автостарт при запуске контроллера» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает автоматический старт стадии при переинициализации Контроллера
Группа Длительность стадии
«Длительность стадии» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, имеет ли стадия конкретную длину
«Длительность» | Время (от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с в формате «чч:мм:сс») | Задает продолжительность работы стадии
«Количество циклов» | Целое число (1—99) | Задает количество повторений при выполнении стадии до ее завершения
«Следующая стадия» | Список значений (нет, Стадия 1 — Стадия 80) | Задает следующую исполняемую стадию
Группа Запуск по времени
«Запуск по времени» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, имеет ли запуск стадии привязку к астрономическому времени
«Время» | Время в формате «чч:мм:сс» | Задает время запуска выбранной стадии
«Понедельник», ..., «Воскресенье» | Флаги (установлены, сняты) | Задают дни недели запуска выбранной стадии
Группа Параметры
«Параметр 1», «Параметр 2», ... |  | Определяет общее количество и номер редактируемого параметра, а также его тип, идентификатор и наименование (если есть)
Группа Свойства параметра
«Канал/контур/стадия» | Список значений с полем ввода (каналы, контуры регулирования, стадии циклограммы) | Задает канал, контур регулирования или стадию циклограммы, соответствующую выбранному параметру
Подгруппа Точки
Точки 1, 2, ... | Информационное поле (целое число от 1) | Определяет общее количество и номер редактируемой точки
«Тип» | Список значений (Время, Событие) | Задает тип точки: временной или событийный
«Время» | Время (от 0 с до 23 ч 59 мин 59 с в формате «чч:мм:сс») | Задает временные точки для выбранного параметра. Активно, если в поле «Тип» выбрано значение «Время»
«Событие» | Список значений с полем ввода (дискретные выходные каналы) | Задает дискретный выходной канал, срабатывание которого определяет то, что произошло событие по данной точке. Активно, если в поле «Тип» выбрано значение «Событие»
«Действие» | Список значений. Для дискретных выходных каналов: «Ничего не делать», «Установить в 0», «Установить в 1», «Инвертировать». Для входных каналов: «Ничего не делать», «Исключить из логики», «Включить в логику». Для аналоговых выходных каналов: «Ничего не делать», «Исключить из логики», «Включить в логику», «Установить значение». Для контуров регулирования: «Ничего не делать», «Установить ручной режим», «Установить автоматический режим», «Установить каскадный режим», «Установить программный режим», «Установить группу коэффициентов 1 или 2», «Установить клапан», «Установить задание», «Установить функцию задания», «Запретить автоматический режим», «Разрешить автоматический режим», «Запретить каскадный/программный режим», «Разрешить каскадный/автоматический режим». Для стадий циклограммы: «Старт», «Стоп», «Пауза», «Возобновить» | Задает действие над выбранным параметром в соответствующей точке
«Значение» | Вещественное число, таблица или аналоговый входной или выходной канал. Если в поле «Канал» задан контур регулирования, а в поле «Действие» выбрано значение «Установить функцию задания» —аналоговый входной или выходной канал. Если в поле «Канал» задан контур регулирования, а в поле «Действие» выбрано значение «Установить таблицу» — таблица (Таблица 1, ...). В других случаях — вещественное число (от 0 до 100 с шагом 0,01). | Задает значение для действия над выбранным параметром в соответствующей точке
Группа Настройки панели
«Номер панели» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Позволяет выбрать требуемый модуль ПУ
«Активна» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает стадию в выбранном модуле ПУ
«Наименование» | Строка символов (до 18 символов) | Задает наименование стадии в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активна» данной группы
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий, произошедших по стадии, в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Разрешить запуск/останов с панели» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает запускать или останавливать стадии с модулей ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активна» данной группы
«Разрешить режим „Пауза“» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает приостановку работы стадий циклограммы с модулей ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активна» данной группы
«Подтверждение действия» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, как после ручной команды будет менять свое состояние стадия (в режиме циклограммы и мнемосхемах): с подтверждением или без. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активна» данной группы
«Копировать наименование» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность задавать одно наименование для всех используемых панелей
Описание стадий циклограммы приведено в специальном подразделе.