# Сирена | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Сирен возможно только у дискретных выходных каналов с типом «Сигнальный звуковой». Варианты визуализации при отображении Сирен приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении сирен
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно в панели ПУ4 (Б100.641)
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Цвет линий: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Пример приведен для панели ПУ4 (Б100.641)
| Цвет линий: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Пример приведен для панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно в панели ПУ4 (Б100.641)
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).