# Стрелочный индикатор | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Стрелочных индикаторов возможно только от аналоговых каналов. Варианты визуализации при отображении Стрелочных индикаторов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении стрелочных индикаторов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер стрелочного индикатора: от 40х40 до 591х591 точек. (Не менее 200х200 точек, если требуется отображать легенду.) Окраска зон превышения технологических, предупредительных и аварийных уставок соответственно
| Цвет шкалы и стрелки: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Отображение легенды и/или значения. Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Цвет нормальной зоны: зеленый, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Невалидное состояние: •индикатор без стрелки; •недостоверное значение (если показывается значение канала)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Стрелочный индикатор; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы.