# Главное меню | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид главного меню Программы приведен на рисунке ниже. Рисунок. Главное меню Программы ## Меню «Файл» Меню Файл предназначено для выполнения основных операций с файлами конфигурации контроллера БАЗИС-100. Меню состоит из следующих пунктов (см. рисунок ниже) и предназначено для выполнения следующих функций: •Создать — создает новую конфигурацию контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Создать новый файл конфигурации); •Открыть… — открывает файл записанной ранее конфигурации контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Открыть существующий файл конфигурации); •подменю Открыть заново — отображает список сохраненных или открывавшихся ранее файлов, который можно оперативно открыть; •Сохранить — сохраняет конфигурацию в ранее выбранный файл; если файл не был выбран, то данный пункт аналогичен пункту Сохранить как… (см. подраздел Сохранить файл конфигурации); •Сохранить как... — сохраняет конфигурацию в файл с выбором имени и местоположения (см. подраздел Сохранить файл конфигурации); •Подготовить для USB... — подготавливает файл конфигурации для загрузки в соответствующий модуль контроллера БАЗИС-100 через разъем USB (см. подраздел Подготовить файл конфигурации для USB); •Пакетная подготовка для USB... — подготавливает файлы конфигурации для загрузки во все (или выбранные) модули ПР и ПУ контроллера БАЗИС-100 через разъем USB (см. подраздел Пакетно подготовить файлы конфигурации для USB); •Экспорт Модбас адресов... — подготавливает xls-файл с MODBUS-адресами активных элементов конфигурации (см. подраздел Экспортировать MODBUS-адреса); •Экспорт конфигурации каналов... — подготавливает xml-файлы с настройками каналов (см. подраздел Экспортировать каналы в xml-файлы); •Импорт конфигурации каналов... — импортирует из выбранного xml-файла настройки соответствующих каналов (см. подраздел Импортировать каналы из xml-файла); •Выход — выходит из Программы (см. подраздел Выход). Рисунок. Меню «Файл» ## Меню «Правка» Меню Правка (см. рисунок ниже) предназначено для выполнения операций копирования и вставки информации. Рисунок. Меню «Правка» Меню Правка состоит из следующих пунктов и предназначено для выполнения следующих функций: •Копировать — копирует информацию в буфер обмена; •Вставить — вставляет информацию из буфера обмена; •Копировать панельные настройки... — вызывает диалоговое окно копирования панельных настроек каналов, регуляторов и циклограммы; •Очистить данные панели — очищает данные выбранной панели управления. ## Меню «Вид» Меню Вид позволяет персонифицировать внешний вид Программы. Меню Вид состоит из подменю Панели инструментов, а также следующих пунктов (см. рисунок ниже) и предназначено для выполнения следующих функций: •Проект — отображает/скрывает окно настройки «Проект»; •Элементы — отображает/скрывает окно настройки «Элементы»; •Состояния и значения параметров — отображает/скрывает окно настройки «Состояния и значения параметров»; •Результаты поиска... — отображает/скрывает окно настройки «Результаты поиска...». ### Подменю «Панель инструментов» •Стандартная — отображает/скрывает стандартную панель инструментов; •Навигация — отображает/скрывает панель инструментов навигации; •Отладка — отображает/скрывает панель инструментов для отладки; •Фильтрация — отображает/скрывает панель инструментов для фильтрации; •Найти — отображает/скрывает панель поиска; Рисунок. Меню «Вид» и подменю «Панели инструментов» ## Меню «Контроллер» Меню Контроллер (см. рисунок ниже) предназначено для загрузки/считывания конфигурации, настройки пароля и показаний времени контроллера серии БАЗИС, подключенного к компьютеру. Рисунок. Меню «Контроллер» Меню Контроллер состоит из следующих пунктов и предназначено для выполнения следующих функций: •Загрузить конфигурацию... — загружает конфигурацию в соответствующий модуль контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Загрузить конфигурацию в Контроллер); •Пакетная загрузка конфигурации... — загружает конфигурацию проекта во все (или выбранные) модули ПР и ПУ контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Пакетно загрузить конфигурацию в Контроллер); •Извлечь конфигурацию... — извлекает конфигурацию из соответствующего модуля контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Извлечь конфигурацию из Контроллера); •Пакетное извлечение конфигурации... — извлекает конфигурацию из всех (или выбранных) модулей ПР и ПУ контроллера БАЗИС-100 (см. подраздел Пакетно извлечь конфигурацию из Контроллера); •Верифицировать конфигурацию... — сравнивает конфигурацию соответствующего модуля контроллера БАЗИС-100 с конфигурацией окна Программы (см. подраздел Верифицировать конфигурацию проекта и Контроллера); •Настройки модуля… — позволяет извлечь/загрузить значения даты и времени Контроллера, очистить архивы событий и хозучетной статистики, а также загрузить/извлечь пароль (см. раздел Работа с настройками модулей); •Проверить конфигурацию — проверяет конфигурацию на наличие ошибок (см. подраздел Проверить конфигурацию проекта); •Ошибки верификации — открывает окно «Ошибки верификации», в котором пользователь может проанализировать текущие ошибки верификации (активен, если в ходе верификации были обнаружены ошибки — см. подраздел Просмотреть ошибки верификации); •Проверка горячей загрузки с проектом... — проверяет, были ли изменения в проекте конфигурации, которые при горячей загрузке могут привести к изменениям физического состояния выходных каналов контроллера (см. подраздел Проверить горячую загрузку на проекте); Примечение: Изменения отслеживаются с момента: последней загрузки конфигурации, последнего извлечения конфигурации или последней подготовки файла для USB •Проверка горячей загрузки с прибором... — проверяет, есть ли отличия проекта конфигурации от конфигурации в контроллере, которые при горячей загрузке могут привести к изменениям физического состояния выходных каналов (см. подраздел Проверить горячую загрузку на контроллере); •Генерировать конфигурацию — назначает группы на входные и выходные модули, активирует и настраивает каналы данных модулей (см. подраздел Сгенерировать конфигурацию). ## Меню «Справка» Меню Справка позволяет вызвать справку, а также получить краткую информацию о Программе. Меню Справка состоит из следующих пунктов (см. рисунок ниже) и предназначено для выполнения следующих функций: •Вызвать справку... — вызывает справку по Программе; •О программе — отображает окно «О программе» (см. подраздел Окно «О программе»). •О библиотеке Qt — отображает окно «О библиотеке Qt» (см. подраздел Окно «О библиотеке Qt»). Рисунок. Меню «Справка»