# Пакетно подготовить файлы конфигурации для USB | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Пакетно подготовить файлы конфигурации для USB-носителя после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Пакетно подготовить файлы конфигурации для USB-носителя пользователь должен: 1.В меню Файл выбрать пункт Подготовить для USB... (см. рисунок ниже). На экране откроется окно «Подготовить для загрузки через USB» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» 2.Выполнить одну из следующих последовательностей действий: 2а. В поле «Путь» задать место, куда будет записываться подготовленный файл (см. рисунок ниже); Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» с заданными полем «Путь» 2б.1. Нажать кнопку «...». На экране откроется окно «Выберите каталог» (см. рисунок ниже); Р исунок. Окно «Выберите каталог» 2б.2. В открывшемся окне выбрать путь, куда будет записываться подготовленный файл, и нажать кнопку «Выбор папки». Закроется окно «Выберите каталог», и в окне «Подготовить для загрузки через USB» в поле «Путь» отобразится выбранный путь (см. рисунок ниже). 3.При необходимости: •снять флаги «Процессор», «Панель 1»—«Панель 8»; •изменить серийные номера модулю ПР и модулям ПУ; •установить соответствующий флаг «Пароль» и задать пароль загрузки (для модуля ПР) или эксплуатационный пароль и пароль администрирования (для модулей ПУ). 4.Нажать кнопку «ОК». Программа закроет окно «Подготовить для загрузки через USB». Если файл подготавливается для модуля ПР, то перед созданием файла проводится проверка горячей загрузки конфигурации (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Верификация горячей загрузки» Если в конфигурации были изменения, то Программа откроет окно «Проверка горячей загрузки выходов» (см. рисунок ниже) с возможностью продолжения или отмены действия. Рисунок. Окно «Проверка горячей загрузки выходов» ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа создаст в указанном месте файлы конфигурации модулей ПР и ПУ для USB-носителя. ## Дальнейшие действия Загрузка конфигурации с USB-накопителя в модуль ПР, модули ПУ1 и ПУ4 описаны в книге 2 соответственно в частях 1, 2 и 4 настоящего РЭ (5ДА2.407.017 РЭ 2.1, 5ДА2.407.017 РЭ 2.2 и 5ДА2.407.017 РЭ 2.4).