# Общие настройки модуля ПУ1, ПУ3 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при редактировании общих настроек модуля ПУ1 и ПУ3 приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при редактировании общих настроек модуля ПУ1 и ПУ3 Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при редактировании общих настроек модуля ПУ1 и ПУ3 приведены в следующей таблице. Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при редактировании общих настроек модуля ПУ1 и ПУ3
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
Группа Общие настройки
«Автоматический пересчет значений хозучета» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает пересчет значений хозучетных параметров с достоверностью менее 100% на стопроцентную достоверность
«Отображать тренды увеличенной толщины» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает отображение трендов толщиной в две точки
«Редактирование настроек регуляторов в режиме работы» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, можно ли изменять настройки регуляторов в рабочих режимах и использовать функцию самонастройки коэффициентов. Данный флаг доступен только для модулей ПУ1
«Отображать барграфы и тренды в реальных единицах измерения» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность в режимах БАРГРАФЫ и ТРЕНДЫ видеть шкалы параметров в реальных единицах измерения (иначе отображаются в процентах)
Группа Сеть
«Адрес устройства» | Целое число (1—31) | Задает сетевой адрес выбранного модуля ПУ при обмене с верхним уровнем
«Порядок байт» | Список значений (1-0-3-2, 3-2-1-0) | Задает порядок байт при обмене с верхним уровнем модуля ПУ
«IP-адрес» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает IP-адрес выбранного модуля ПУ для сети Ethernet разъема LAN
«Маска подсети» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает маску подсети для выбранного модуля ПУ
«Шлюз по умолчанию» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает шлюз по умолчанию для выбранного модуля ПУ. Поле будет недоступно, если установлен флаг «Не использовать шлюз»
«MAС-адрес» | Целые числа (четыре шестнадцатеричных числа от 0 до FF через двоеточие) | Задает МАС-адрес выбранного модуля ПУ
«Не использовать шлюз» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли использоваться шлюз при обмене с выбранным модулем ПУ
Группа Протокол обмена интерфейса RS-485
«Тип» | Список значений (БАЗБАС, MODBUS) | Задает протокол обмена с верхним уровнем модуля ПУ
«Скорость» | Список значений (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200) | Задает скорость обмена с верхним уровнем модуля ПУ. Поле активно, если в поле «Тип» выбрано значение «MODBUS»
«Четность» | Список значений (нет, чет, нечет) | Задает четность при обмене с верхним уровнем модуля ПУ. Поле активно, если в поле «Тип» выбрано значение «MODBUS»
«Стоп-биты» | Список значений (1, 2) | Задает стоповые биты при обмене с верхним уровнем модуля ПУ. Поле активно, если в поле «Тип» выбрано значение «MODBUS»
Группа Индикатор
«Яркость» | Целое число (от 0 до 15) | Задает яркость подсветки ЖКИ
«Время отключения подсветки» | Целое число (от 0 до 1275 с, с шагом 5 с) | Задает время автоматического снижения яркости подсветки ЖКИ с момента последнего нажатия какой-либо из кнопок
Группа Смена
«Время начала» | Время (от –12:00 до +12:00 с шагом 10 мин) | Задает смещение времени начала смены на предприятии относительно начала суток
«Продолжительность» | Целое число (6, 8, 12 ч) | Задает продолжительность смены на предприятии
Группа Пользовательские кнопки
«Активна» | Флаг (установлен, снят) | Активирует соответствующую пользовательскую кнопку
«Режим» | Список значений (Пользовательский, Двойной экран) | Определяет, как работает пользовательская кнопка А: или она переключает экран модуля ПУ на отображение двух рабочих режимов и обратно, или работает как обычная пользовательская кнопка
«Тумблер» | Флаг (установлен, снят) | Определяют, запоминается ли состояние соответствующей пользовательской кнопки после нажатия: если флаг установлен, то да (работает как «тумблер»), а в противном случае — нет (работает как «кнопка»)
«Текст» | Любые 24 символа (6 элементов по 4 символа) или 16 символов (4 элемента по 4 символа) в зависимости от флага «Тумблер» | Задают тексты подсказок для соответствующих пользовательских кнопок, которые будут отображаться слева на ЖКИ (напротив соответствующей пользовательской кнопки)
Группа Использовать права доступа
«Использовать права доступа» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будут ли в данной панели заданы пользователи с различными правами доступа
«Настройка» | Кнопка | Открывает окно «Настройка прав доступа», в котором можно задать пароли и права пользователей. См. раздел Окно «Настройка прав доступа».
Группа Флеш-память
«Объем, Мбайт» | Список значений (48, 64, 128) | Объем флеш-памяти модуля ПУ
«Определить» | Кнопка | Извлекает объем флеш-памяти из модуля ПУ (может потребоваться настройка параметров обмена с модулем ПУ)