# Извлечь пароли из Контроллера | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Момент выполнения Пользователь решает задачу Извлечь пароли из Контроллера в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Извлечь пароли из Контроллера пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Настройки модуля... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Настройки модуля на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже). На экране откроется окно «Настройки модуля» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» 2.В поле «Модуль» выбрать одно из значений: «Процессор», «Панель 1», ..., «Панель 8». 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена», в группе Интерфейс, выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Настройки модуля» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» 5.В окне «Настройки модуля» выбрать закладку «Пароль» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окно «Настройки модуля» (закладка «Пароль») для модуля: а) ПР; б) ПУ 6.Нажать кнопку «Извлечь». Если проводится извлечение пароля по интерфейсу Ethernet из модуля ПР, и в нем задан пароль на загрузку, или в модуль ПУ, и в нем задан пароль администрирования, то на экране откроется окно «Ввод пароля» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окна для ввода пароля: а) «Ввод пароля - Процессор»; б) «Ввод пароля - Пароль 1» В поле «Пароль» ввести пароль и нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Ввод пароля», и программа извлечет пароль (или пароли) из выбранного модуля Контроллера (если не было ошибок). а) б) Рисунок. Окно «Настройки модуля» с извлеченными паролями модуля: а) ПР; б) ПУ 7.Повторить пункты 2—6 для других модулей Контроллера. 8.Нажать кнопку «Закрыть». Примечание: При поставке в модуль ПУ загружен эксплуатационный пароль «11111111», пароль администрирования «22222222», а в модуль ПР — «пустой» пароль. ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа закроет окно «Настройки модуля», и из выбранных модулей Контроллера будут извлечены пароли. ## Ошибки Если в окне «Ввод пароля» был задан неправильный пароль, то на экране откроется окно «Проверка» с текстом «Пароль не совпадает» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка» Если при извлечении паролей произошла ошибка, то на экране откроется окно с описанием этой ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»