# Стандартная панель инструментов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид стандартной панели инструментов приведен на следующем рисунке. Рисунок. Стандартная панель инструментов Наименования и назначения инструментов стандартной панели приведены в следующей таблице. Таблица. Описание инструментов стандартной панели
Инструмент | Наименование | Назначение
| Создать | Создать новый файл конфигурации
| Открыть... | Открыть существующий файл конфигурации
| Сохранить | Сохраняет конфигурацию в файл
| Копировать | Копирует информацию из выбранного элемента конфигурации в буфер обмена
| Вставить | Вставляет информацию из буфера обмена в выбранный элемент конфигурации. Пиктограмма активна, если буфер обмена не пустой
| Копировать панельные настройки | Копирует панельные настройки входных/выходных каналов и регуляторов из одной панели в другую
| Загрузить конфигурацию | Загружает конфигурацию в выбранный модуль ПР/ПУ контроллера
| Пакетная загрузка конфигурации | Загружает конфигурацию во все (или выбранные) модули ПР/ПУ контроллера
| Извлечь конфигурацию | Извлекает конфигурацию из выбранного модуля ПР/ПУ контроллера
| Пакетное извлечение конфигурации | Извлекает конфигурацию из всех (или выбранных) модулей ПР/ПУ контроллера
| Верифицировать конфигурацию | Верифицирует конфигурацию с конфигурацией контроллера
| Проверить конфигурацию | Проверяет конфигурацию на наличие ошибок
| Настройки модуля | Позволяет загрузить/извлечь значения даты и времени, очистить архивы и пр.
| Ошибки верификации | Открывает окно «Ошибки верификации», в котором пользователь может проанализировать текущие ошибки верификации. Пиктограмма активна, если в ходе верификации были обнаружены ошибки
| Проверка горячей загрузки с проектом | Проверяет, были ли изменения в проекте конфигурации, которые при горячей загрузке могут привести к изменениям физического состояния выходных каналов контроллера. Изменения отслеживаются с момента: •последней загрузки конфигурации; •последнего извлечения конфигурации; •последней подготовки файла для USB
| Проверка горячей загрузки с прибором | Проверяет, есть ли отличия проекта конфигурации от конфигурации в контроллере, которые при горячей загрузке могут привести к изменениям физического состояния выходных каналов