# Настройки экранов барграфов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация Основная рабочая область при настройке экранов барграфов имеет следующие виды: •вид при задании количества экранов барграфов; •вид при редактировании настроек выбранного экрана барграфов. ## Задание количества экранов барграфов При задании количества экранов барграфов основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область при задании количества экранов барграфов Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для добавления/удаления и перемещения элементов. Под ней располагается группа Экраны барграфов, в которой отображаются наименования экранов барграфов, а также их ориентация. ## Редактирование настроек выбранного экрана барграфов Внешний вид основной рабочей области при настройке выбранного экрана барграфов приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при настройке экрана барграфов Наименования и описания полей основной рабочей области при настройке экрана барграфов приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей основной рабочей области при настройке экрана барграфов
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Наименование» | Строка символов (до 19 символов) | Задает наименование экрана барграфов
«Ориентация» | Список значений с полем ввода (Вертикально 6, Вертикально 8, Горизонтально 12) | Задает количество и ориентацию барграфов в выбранном экране барграфов
Группа Элементы
«Канал» | Список значений с полем ввода (перечень аналоговых каналов и контуров регулирования) | Задает каналы и контуры регулирования, которые будут входить в экран барграфов. Для ПУ в модификации ПАЗ можно задавать только каналы (нельзя задавать контуры регулирования).
Если в панели управления используются права доступа, то под таблицей с элементами отображаются перечни пользователей с соответствующими правами.