# Настройки дискретных выходных каналов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при настройке дискретных выходных каналов приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при настройке дискретных выходных каналов Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке дискретных выходных каналов приведены в следующей таблице. Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке дискретных выходных каналов
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Предназначен для включения или отключения канала
«Идентификатор» | Информационная строка символов | Задает идентификатор канала, который может быть использован в подпрограммах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала DOx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«...» | Кнопка | Открывает окно «Редактирование идентификатора», в котором можно задать или изменить идентификатор канала. Описание данного окна см. ниже
«Описание» | Две строки символов (каждая до 100 символов) | Содержит информацию о канале в произвольной форме. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Тип» | Список значений (Сигнальный, Управляющий, Блокировочный, Разрешения пуска, ШИМ) | Задает тип выходного канала
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает занесение в архив событий модуля ПР Контроллера, произошедших по каналу
«Инверсия» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, является ли данный канал прямым или обратным: для прямого канала контакты замыкаются, когда он включается, а для обратного — когда отключается. Флаг разрешен, если логической группе, в которую входит редактируемый канал, поставлен в соответствие физический модуль (при задании модификации Контроллера)
«Выводить на физический выход» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то состояние логического выхода будет выдаваться на соответствующий физический выход. Флаг разрешен, если логической группе, в которую входит редактируемый канал, поставлен в соответствие физический модуль (при задании модификации Контроллера)
«Состояние при обрыве связи с модулем» | Список значений (Сохранять, Включить, Отключить) | Определяет состояние канала, если потеряна связь между выходным модулем и модулем ПР. Поле активно, если логической группе, в которую входит редактируемый канал, поставлен в соответствие физический модуль (при задании модификации Контроллера), а также установлен флаг «Выводить на физический выход»
«Время принудительного отключения» | Вещественное число (от 0,1 до 10 000 с, шаг — 0,1 с) | Задает время, после которого канал принудительно отключится. Поле разрешено для редактирования, если задана формула в одноименной группе
«Виртуальная кнопка» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то состояние канала можно изменять в рабочем режиме с модуля ПУ Контроллера, когда он задан в одной из групп сигнализации или на мнемосхеме. Флаг разрешен для управляющего выхода, у которого не задана формула в одноименной группе
«Триггер» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает возможность задавать две формулы для выхода: на включение и на отключение. Флаг разрешен, если в поле «Тип» выбрано значение «Управляющий»
«Приоритет на отключение» | Флаг (установлен, снят) | Для управляющего выходного канала вида «Дискретное регулирование» определяет приоритет формул влючения/отключения. Флаг разрешен, если устновлен флаг «Дискретное регулирование»
Группа Блокировка с памятью
«Блокировка с памятью» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли канал сохранять включенное состояние после срабатывания и ухода причины срабатывания. Флаг разрешен, если в поле «Тип» выбрано значение «Блокировочный»
«Номер ячейки» | Целое число (от 0 до 199) | Задает номер энергонезависимой битовой ячейки, в которой хранится состояние блокировки с памятью. Поле разрешено, если в поле «Тип» выбрано значение «Блокировочный»
«Сброс блокировки» | Список значений (дискретные выходные каналы) | Определяет, срабатывание какого дискретного выходного канала будет являться сигналом сброса блокировки (после ухода ее причины). Поле разрешено, если в поле «Тип» выбрано значение «Блокировочный»
Группа Параметры прерывания
«Тип» | Список значений (Световой, Звуковой) | Определяет тип сигнала. Если выбрано значение «Световой», то это предполагает подключение каналу световой сигнализации (лампы). Если выбрано значение «Звуковой», то это предполагает соединение канала с сиреной (звонком и пр.). Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
«Сигнал квитирования» | Список значений (дискретные выходные каналы) | Определяет, срабатывание какого дискретного выходного канала будет являться сигналом квитирования. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
«Сброс квитирования» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли сбрасываться квитирование при срабатывании нового канала из формулы срабатывания. Флаг разрешен, если установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
Подгруппа Вид прерывания сигнала
«Вид прерывания сигнала» | Группа единичного выбора (Постоянный, Прерывистый) | Определяет вид прерывания сигнала при срабатывании канала: •«Постоянный» — сигнал без прерывания; •«Прерывистый» — сигнал с прерыванием; длительность включения и отключения заданна соответственно в полях «Включен» и «Отключен» Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
«Включен» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Определяет длительность включения при прерывании сигнала. Поле разрешено для редактирования, если в поле «Вид прерывания сигнала» выбрано значение «Прерывистый», установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
«Отключен» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Определяет длительность отключения при прерывании сигнала. Поле разрешено для редактирования, если в поле «Вид прерывания сигнала» выбрано значение «Прерывистый», установлен флаг «Выводить на физический выход» и задана формула в одноименной группе
Группа Задержки
«Включения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки включения канала. Поле разрешено для редактирования, если задана формула в одноименной группе
«Отключения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки отключения канала. Поле разрешено для редактирования, если задана формула в одноименной группе
Группа ШИМ
«ПВmin» | Целое число (от 0 до 100%), «ПВmin» < «ПВmax» | Задает минимальную продолжительность включения выходного ШИМ-канала (в % от периода включения). Поле разрешено для редактирования, если в поле «Тип» выбрано значение «ШИМ»
«ПВmax» | Целое число (от 0 до 100%), «ПВmin» < «ПВmax» | Задает максимальную продолжительность включения выходного ШИМ-канала (в % от периода включения). Поле разрешено для редактирования, если в поле «Тип» выбрано значение «ШИМ»
«Частота» | Вещественное число (от 1 до 9999) | Задает количество включений канала за один час. Поле разрешено для редактирования, если в поле «Тип» выбрано значение «ШИМ»
Группа Начальное состояние
«Начальное состояние» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то дает возможность в одноименном поле задать начальное состояние канала. Если флаг не установлен, то начальное состояние канала будет задано как «Отключен». Флаг разрешен, если задана формула канала или установлен флаг «Виртуальная кнопка»
«Начальное состояние» | Список значений (Включен, Отключен) | Задает начальное состояние канала. Поле разрешено для редактирования, если одноименный флаг установлен
Группы Формула, Формула отключения
«Формула», «Формула отключения» | Информационная строка символов | Отображает в мнемоническом виде заданную формулу
«Статус» | Информационный список значений (Нет формулы, Формула верна, Ошибка в формуле) | Отображает статус заданной формулы
«Редактировать» | Кнопка | Открывает окно редактирования формулы «Формула»
Группа Настройки панели
«Номер панели» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Позволяет выбрать требуемый модуль ПУ
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает канал в выбранном модуле ПУ
«Наименование» | Две строки символов (до 10 символов в каждой строке) | Задает наименование канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий, произошедших по каналу, в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Сигнализация» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, включена ли сигнализация при срабатывании канала в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Переход в экран при срабатывании» | Список значений с полем ввода (Тренды 1—24, Барграфы 1—24, Сигнализация 1—16, Состояния 1—4, Мнемосхемы 1—8) | Определяет интерфейсную группу выбранного модуля ПУ, в которую будет осуществляться автоматический переход при срабатывании канала. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Сигнализация» данной группы
«Копировать наименование» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность задавать одно наименование для всех используемых панелей
Особенности конфигурирования дискретных выходных каналов, расположенных в группе, которая при задании модификации Контроллера поставлена в соответствие модулю МК1 приведены в следующем подразделе. ### Окно «Редактирование идентификатора» Внешний вид окна «Редактирование идентификатора» выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Редактирование идентификатора» Наименования и описания полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора» приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Идентификатор» | Строка символов (ограничения: •до 20 символов; •допустимы только латинские буквы, цифры и подчеркивание; •начинается с буквы; •не начинается с DI, AI, DO, AO, TBL, REG; •не начинается с названия стандартного алгоблока; •не совпадает с другим идентификатором или названием вызываемой подпрограммы) | Содержит идентификатор канала, который может быть использован в подпрограмах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала DOx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Сохранить» | Кнопка | Подтверждает задание или изменение идентификатора и закрывает данное окно
«Отмена» | Кнопка | Отменяет все изменения в наименовании идентификатора и закрывает данное окно