# Контакты с легендой | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Контакты с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). Отображение Контактов с легендой возможно только у дискретных входных каналов. Варианты визуализации при отображении Контактов с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении контактов с легендой
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Тип контактов: нормально разомкнутый, нормально замкнутый
| Размер: обычный или увеличенный
| Цвет контактов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с отключенной сигнализацией
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное, КЗ, обрыв и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексное значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).