# Загрузить пароли в Контроллер | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Момент выполнения Пользователь решает задачу Загрузить пароли в Контроллер в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Загрузить пароли в Контроллер пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Настройки модуля... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Настройки модуля на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже). На экране откроется окно «Настройки модуля» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» 2.В поле «Модуль» выбрать одно из значений: «Процессор», «Панель 1», ..., «Панель 8». 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с выбранным модулем Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена», в группе Интерфейс, выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Настройки модуля» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» 5.В окне «Настройки модуля» выбрать вкладку «Пароль» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Настройки модуля» (вкладка «Пароль») 6.В поле «Пароль загрузки» выбранного модуля ПР или в полях «Эксплуатационный пароль» и «Пароль администрирования» выбранного модуля ПУ задать пароли (см. рисунок ниже): ▪пароли в модуле ПУ1 и ПУ3 — восемь цифр (если меньше, то последующие считаются нулями; восемь нулей считается отсутствующим паролем и не будет запрашиваться); ▪пароли в модуле ПУ4 — любые символы (до шестнадцати; пустой пароль не будет запрашиваться). ▪пароли в модуле ПР — любые символы (до восьми; пустой пароль не будет запрашиваться). Примечание: При поставке в модуль ПР записывается пустой пароль загрузки, а модули ПУ — 11111111 (эксплуатационный пароль) и 22222222 (пароль администрирования). а) б) Рисунок. Окно «Настройки модуля» (с введенными паролями) в модуль: а) ПР; б) ПУ 7.Нажать кнопку «Загрузить». Если проводится загрузка пароля по интерфейсу Ethernet (в модуле ПР задан пароль на загрузку; в модуль ПУ задан пароль администрирования), то на экране откроется окно «Ввод пароля» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окна для ввода пароля: а) «Ввод пароля - Процессор»; б) «Ввод пароля - Пароль 1» В поле «Пароль» ввести пароль и нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Ввод пароля», программа загрузит пароль (или пароли) в выбранный модуль Контроллера (если не было ошибок), и откроется окно «Загрузка пароля» с текстом «Пароль загружен» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Загрузка пароля» 8.Нажать кнопку «Закрыть». Закроется окно «Загрузка пароля». 9.Повторить пункты 2—8 для других модулей Контроллера. Примечания: 1.При поставке в модуль ПУ загружен эксплуатационный пароль «11111111» и пароль администрирования «22222222», а в модуль ПР — «пустой» (без символов) пароль загрузки. 2.При загрузке в модуль ПУ1 или ПУ3 пароля администрирования «00000000» заход в одноименный режим, а также загрузка конфигурации и пароля по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля. 3.При загрузке в модуль ПУ4 «пустого» (без символов) пароля администрирования заход в одноименный режим, а также загрузка конфигурации и пароля по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля. 4.При загрузке в модуль ПР «пустого» (без символов) пароля загрузки, загрузка конфигурации и пароля по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля.
Внимание: для модуля ПР и ПУ4 пароль загрузки «00000000» является валидным паролем и будет запрашиваться при загрузке конфигурации или изменении пароля.
## Результат После выполнения указанных выше действий закроется окно «Настройки модуля» и в выбранные модули Контроллера будут загружены пароли. ## Ошибки Если в окне «Ввод пароля» был задан неправильный пароль, то на экране откроется окно «Проверка» с текстом «Пароль не совпадает» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Проверка» Если при загрузке паролей произошла ошибка, то на экране откроется окно с описанием этой ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»