# Барграф с легендой | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Барграф с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). По выполняемым функциям Барграфы с легендой можно разбить на следующие виды: •отображение барграфов значений; •изменение числовых значений. ## Отображение барграфов значений Отображение Барграфа с легендой возможно только у аналоговых каналов. Варианты визуализации при отображении Барграфов с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении барграфов с легендой
Визуальное отображение | Изменяемые / Отображаемые параметры
--- | ---
| Направление: вверх, вниз / вправо, влево. Вертикальный размер: большой, маленький. Легенда: сверху, снизу / слева, справа, без легенды
| Цвет барграфа и значения: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет шкалы, наименования и единицы измерения: 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное, выход за шкалу вверх, выход за шкалу вниз и недостоверное значение (соответственно)
## Изменение числовых значений Числовые значения могут изменяться только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Комплексный барграф» должен быть установлен признак «Редактировать». Варианты визуализации при изменении Числовых значений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении числовых значений
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Невыбранный и выбранный (соответственно) изменяемый вручную вертикальный Комплексный барграф
| Выбранный изменяемый вручную вертикальный Комплексный барграф с открытым окном для ввода значения
| Невыбранный и выбранный (соответственно) изменяемый вручную вертикальный Комплексный барграф со списком числовых значений
| Невыбранный и выбранный (соответственно) изменяемый вручную горизонтальный Комплексный барграф
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексный барграф; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).