# Приложение В: Задание номеров каналов устройств серии БАЗИС при конфигурировании модулей МК | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Для правильного обмена информацией с устройствами серии БАЗИС, которые подключены к модулям МК1 или МК2, требуется: 1.Поставить в соответствие логические группы каналов БАЗИС-100 для каждого модуля МК (см. настройки модуля МК1 или настройки модуля МК2 соответственно). 2.Для каждого канала БАЗИС-100 из логических групп, поставленных в соответствие модулям МК из п. 1, задать (см. настройки каналов): •для БАЗБАС-каналов: •адрес на шине устройства или IP-линк; •порядковый номер физического канала устройства, определяемого заданным адресом на шине. •для MODBUS-каналов: •адрес на шине устройства или IP-линк; •код функции; •адрес ячейки/регистра; •тип данных, порядок байт и признак отключения группового опроса (только для аналоговых). Для правильного задания порядкового номера канала подчиненных контроллеров (преобразователей) при чтении/записи информации используются следующие таблицы. Таблица В.1. Порядковые номера каналов подчиненных контроллеров (преобразователей) серии БАЗИС при чтении с них информации
Тип (исполнение) | Модуль / Тип | Номера каналов | Номера для задания
--- | --- | --- | ---
Контроллеры
БАЗИС-РИТМ | Аналоговые входы У (УА), СП, Т | ai1—ai3 | 1—3
Дискретные входы Д1, Д2 | d1, d2 | 4, 5
Дискретные выходы 1—3 | w1—w3 | 6—8
БАЗИС-14.ЦР | Входной | i01—i08 | 1—8
Расчетный | p01—p04 | 17—20
Внешний | в01—в04 | 21—24
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 25, 26
Входной дискретный | д01—д08 | 27—34
Выходной | w01—w08 | 39—46
БАЗИС-14.ЗР | Входной | i01—i08 | 1—8
Входной на шине расширения | ш01—ш08 | 9—16
Расчетный | p01—p16 | 17—32
Внешний | в01—в08 | 33—40
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 41, 42
Входной дискретный | д01—д08 | 43—50
Дискретные на шине расширения | ш09—ш12 | 51—54
Выходной | w01—w64 | 55—118
БАЗИС-14.Р | Входной | i01—i08 | 1—8
Входной на шине расширения | ш01 | 9
Расчетный | p01—p16 | 17—32
Внешний | в01—в08 | 33—40
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 41, 42
Входной дискретный | д01—д08 | 43—50
Выходной | w01—w64 | 55—118
БАЗИС-ПВ.ЦР | Входной | i01—i04 | 1—4
Расчетный | p01—p04 | 17—20
Внешний | в01—в04 | 21—24
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 25, 26
Виртуальные выходы | w01—w08 | 39—46
БАЗИС-ПВ.Р | Входной | i02, i03 | 2, 3
Расчетный | p01—p16 | 17—32
Внешний | в01—в08 | 33—40
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 41, 42
Виртуальные выходы | w01—w64 | 55—118
БАЗИС-12 (исп. Универсальное) | Входной 1 | 1—12 | 1—12
Входной на шине расширения 1 | 13—24 | 13—24
Расчетный | р1—р6 | 25—30
Выходной 1 | w1, w2 | 31, 32
Звуковой | ЗВ | 33
Выходной на шине расширения 1—4 | w3—w22 | 34—53
БАЗИС-12.УРС (исп. Регулирование + ПАЗ + Сигнализация) | Входной 1 | 1—12 | 1—12
Входной 2 / Входной на шине расширения | 13—24 | 13—24
Расчетный | р1—р6 | 25—30
Выходной 1 | w1—w8 | 31—38
Звуковой | ЗВ | 39
Выходной 2 | w9, w10 | 40, 41
Лампы | А1—А8 | 42—49
БАЗИС-12.РР (исп. Регулятор двухконтурный) | Входной 1 | 1—12 | 1—12
Входной на шине расширения 1 | 13—24 | 13—24
Расчетный | р1—р6 | 25—30
Выходной 1 | w1—w8 | 31—38
Звуковой | ЗВ | 39
Выходной на шине расширения 1 | w9—w18 | 40—49
БАЗИС-12.Р (исп. Регулятор одноконтурный) | Входной 1 | 2—4 | 2—4
Входной на шине расширения | 13 | 13
Расчетный | р1—р3 | 14—16
Выходной 1 | w1—w8 | 17—24
Звуковой | ЗВ | 25
БАЗИС-12.ЗР (исп. ПАЗ) | Входной 1 | 1—12 | 1—12
Входной на шине расширения 1, 2 | 13—36 | 13—36
Расчетный | р1—р6 | 37—42
Выходной 1 | w1—w8 | 43—50
Звуковой | ЗВ | 51
Выходной на шине расширения 1 | w9—w18 | 52—61
БАЗИС-12.ЗРС (исп. ПАЗ + Сигнализация) | Входной 1 | 1—12 | 1—12
Входной 2 | 13—24 | 13—24
Входной на шине расширения 1, 2 | 13—36 | 13—36
Расчетный | р1—р6 | 37—42
Выходной 1 | w1—w8 | 43—50
Звуковой | ЗВ | 51
Выходной 2 | w9, w10 | 52, 53
Лампы | А1—А8 | 54—61
БАЗИС-35.ЦС | Входной на шине расширения 1, 2, 3 (младшие номера) | ш1.01—ш1.08 | 1—8
ш2.01—ш2.08 | 9—16
ш3.01—ш3.08 | 17—14
Внешний | в01—в24 | 25—48
Дискретные входы 1—4 | д1.01—д1.12, д2.01—д2.12, д3.01—д3.12, д4.01—д4.12 | 49—60, 61—72, 73—84, 85—96
Функциональные кнопки | ф01, ф02 | 97, 98
Входной на шине расширения 1, 2, 3 (старшие номера) | ш1.09—ш1.16 | 99—106
ш2.09—ш2.16 | 107—114
ш3.09—ш3.16 | 115—122
Выходной 1—6 | w1.01—w1.08, w2.01—w2.08, w3.01—w3.08, w4.01—w4.08, w5.01—w5.08, w6.01—w6.08 | 123—130, 131—138, 139—146, 147—154, 155—162, 163—170
Лампы | л01 пр. I, пр. II, пр. III — л24 пр. I, пр. II, пр. III | 171, 172, 173 — 240, 41, 242
Звуковой | ЗВ пр. I, пр. II, пр. III | 243, 244, 245
БАЗИС-35, БАЗИС-35.У | Входной на шине расширения | 49—72 | 1—24
Входной 1, 2 | 1—24 | 25—48
Входной 3, 4 (Входной на шине расширения) | 25—48 | 49—72
Лампы групп А—В | А1—А8, Б1—Б8, В1—В8 | 73—80, 81—88, 89—96
Звуковой | ЗВ | 97
Выходной 1 | w1—w5 | 98—102
Выходной 2—4 (Выходной на шине расширения) | w6—w45 | 103—142
БАЗИС-35.С-12, БАЗИС-35.С-24 | Входной 1, 2 | 1—24 | 1—24
Внешние | В001—В128 | 25—152
Лампы 1—24 | Л01—Л24 | 153—224*
Звук | ЗВ | 225—227
БАЗИС-21 (ч/б ЖКИ) | Входной 1 | 1—8 | 1—8
Входной 2 | 9—16 | 9—16
Входной 3 | 17—24 | 17—24
Выходной 1—4 | w1—w20 | 25—44
Входной 1 | 25—32 | 45—52
Входной 2 | 33—40 | 53—60
Входной 3 | 41—48 | 61—68
БАЗИС-21.РР, БАЗИС-21.2РР (исп. Регулятор) | Входной 1—3 | 01.01—01.08, 02.01—02.08, 03.01—03.08 | 1—8, 9—16, 17—24
Входной на шине расширения 1, 2 | 11.01—11.08, 12.01—12.08 | 25—32, 33—40
Расчетный | р1—р24 | 41—64
Выходной 1—4 | w1.01—w1.04, w2.01—w2.10, w3.01—w.3.10, w4.01—w.4.10 | 65—68, 69—78, 79—88, 89—98
Входной 1—4 (дискр.) | 01.09—01.16, 02.09—02.16, 03.09—03.16, 04.01—04.08 | 99—106, 107—114, 115—122, 123—130
Входной на шине расширения (дискр.) | 11.09—11.12, 12.09—12.12 | 131—134, 135—138
БАЗИС-21.ЦР, БАЗИС-21.2ЦР (исп. Регистратор) | Входной 1—4 | 01.01—01.08, 02.01—02.08, 03.01—03.08 | 1—8, 9—16, 17—24
Входной на шине расширения 1—5 | 11.01—11.08, 12.01—12.08, 13.01—13.08, 14.01—14.08, 15.01—15.08, | 25—32, 33—40, 41—48, 49—56, 57—64
Расчетный | р1—р24 | 65—88
Выходной 1—3 | w1.01—w1.05, w2.01—w2.10, w3.01—w.3.10, w4.01—w.4.10, | 89—93, 94—103, 104—113, 114—123
Входной 1—4 | 01.09—01.16, 02.09—02.16, 03.09—03.16, 04.01—04.08 | 124—131, 132—139, 140—147, 148—155
Входной на шине расширения | 11.09—11.12, 12.09—12.12, 13.09—13.12, 14.09—14.12, 15.09—15.12 | 156—159, 160—163, 164—167, 168—171, 172—175
Внешние | в1—в24 | 176—199
БАЗИС-21.Ц, БАЗИС-21.2Ц, БАЗИС-21.2ЦУ (в режиме подчиненный) | Входной 1—3 | 01.01—01.08, 02.01—02.08, 03.01—03.08 | 1—8, 9—16, 17—24
Входной на шине расширения | 11.01—11.08, 12.01—12.08, 13.01—13.08, 14.01—14.08, 15.01—15.08 | 25—32, 33—40, 41—48, 49—56, 57—64
Расчетный | р1—р24 | 65—88
Выходной 1—3 | w1.01—w1.05, w2.01—w2.10, w3.01—w.3.10, w4.01—w4.10 | 89—93, 94—103, 104—113, 114—123
Входной 1—4 (дискр.) | 01.09—01.16, 02.09—02.16, 03.09—03.16, 04.01—04.08 | 124—131, 132—139, 140—147, 148—155
Входной на шине расширения (дискр.) | 11.09—11.12, 12.09—12.12, 13.09—13.12, 14.09—14.12, 15.09—15.12, 21.01—21.12, 22.01—22.12, 23.01—23.12, 31.01—31.12, 32.01—31.12, 33.01—33.12 | 156—159, 160—163, 164—167, 168—171, 172—175, 176—187, 188—199, 200—211, 212—223, 224—235, 236—247
Преобразователи
БАЗИС-ПВ.44 | Входной | 1—4 | 1—4
БАЗИС-ПВ.48 | Входной | 1—8 | 1—8
БАЗИС-61 | Входной | 1—12 | 1—12
БАЗИС-62 | Выходной 1—2 | 1—10, 11—20 | 1—10, 11—20
БАЗИС-35.УК (входы) | Концевики | Концевик открытия 1, Концевик закрытия 1, ... Концевик открытия 6, Концевик закрытия 6 | 1, 2, ... 11, 12
Примечание: * — Каждый приоритет (1-й, 2-й и 3-й) лампы имеет свой номер (в том же порядке). Таблица В.2. Порядковые номера каналов подчиненных контроллеров (преобразователей) серии БАЗИС при записи в них информации
Тип (исполнение) | Выходной модуль (канал, лампы) | Номера каналов | Номера для задания
--- | --- | --- | ---
Контроллеры
БАЗИС-14.ЗР, БАЗИС-14.Р | Выходной | w01—w08, w09—w64 | 1—8, 9—64
БАЗИС-ПВ.Р | Виртуальный выходной | w01—w64 |
БАЗИС-12 (исп. Универсальное) | Выходной 1 | w1, w2 | 1, 2
Звуковой | ЗВ | 3
Выходной на шине расширения 1—4 | w3—w22 | 4—23
БАЗИС-12.РР (исп. Регулятор двухконтурный) | Выходной 1 | w1—w8 | 1—8
Звуковой | ЗВ | 9
Выходной на шине расширения 1 | w9—w18 | 10—19
БАЗИС-12.Р (исп. Регулятор одноконтурный) | Выходной 1 | w1—w8 | 1—8
Звуковой | ЗВ | 9
БАЗИС-12.ЗР (исп. ПАЗ) | Выходной 1 | w1—w8 | 1—8
Звуковой | ЗВ | 9
Выходной на шине расширения 1 | w9—w18 | 10—19
БАЗИС-12.ЗРС (исп. ПАЗ + Сигнализация) | Выходной 1 | w1—w8 | 1—8
Звуковой | ЗВ | 9
Выходной 2 | w9, w10 | 10, 11
Лампы | А1—А8 | 12—19
БАЗИС-35.ЦС | Выходной 1—6 | w1.01—w1.08, w2.01—w2.08, w3.01—w3.08, w4.01—w4.08, w5.01—w5.08, w6.01—w6.08 | 1—8, 9—16, 17—24, 25—32, 33—40, 41—48
БАЗИС-35, БАЗИС-35.У | Лампы групп А—В | А1—А8, Б1—Б8, В1—В8 | 1—8, 9—16, 17—24
Звуковой | ЗВ | 25
Выходной 1 | w1—w5 | 26—30
Выходной 2—4 (Выходной на шине расширения) | w6—w45 | 31—70
БАЗИС-21 (ч/б ЖКИ) | Выходной 1—4 | w1—w20 | 1—20
БАЗИС-21.РР, БАЗИС-21.2РР (исп. Регулятор) | Выходной 1—4 | w1.01—w1.04, w2.01—w2.10, w3.01—w.3.10, w4.01—w.4.10 | 1—4, 5—14, 15—24, 25—34
БАЗИС-21.Ц, БАЗИС-21.2Ц, БАЗИС-21.2ЦУ (в режиме подчиненный) | Выходной 1—4 | w1.01—w1.05, w2.01—w2.10, w3.01—w.3.10, w4.01—w4.10 | 1—5, 6—15, 16—25, 26—35
Преобразователи
БАЗИС-62 | Выходной 1—2 | 1—10, 11—20 | 1—10, 11—20
БАЗИС-35.УК (выходы) | Выходной | 1—6, 7—12 | 1—6, 7—12