# Значение в измеряемых единицах | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: RAW_VALUE. Тип выхода: вещественный. Количество входов: 1. ## Примечания по входам Вход: «Канал» (AI или ссылка на него). ## Функционирование •значение выхода равно значению аналогового входного канала в измеряемых единицах: oдля токовых — в мА; oдля напряжений — в мВ; oдля термопар — в мВ (без учета температуры холодных спаев); oдля термометров сопротивлений — в Ом; oдля частотно-импульсных — алгоблок не используется (равен нулю); •выход имеет последнее измеренное значение, если по какой-то причине не приходят данные с измерительной части модуля; •выход имеет нулевое значение, если аналоговый входной канал отключен или является частотно-импульсным каналом; •выход имеет неинициализированное состояние, если аналоговый входной канал имеет неинициализированное состояние. ## Примеры использования // Использование в качестве аргумента канала B1 = RAW_VALUE(AI1.1) // Использование в качестве аргумента ссылки на канал B2 = REF(2; 1; 2) B3 = RAW_VALUE(B2)