# Настройки модуля МК2 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Если при настройке модификации Контроллера в группе Модули выбран модуль МК2 (код — 441), то в нижней части основной рабочей области отображаются его настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Нижняя часть основной рабочей области при задании настроек модуля МК2 Наименования и описания полей при настройке модуля МК2 приведены в следующей таблице. Таблица. Описание флагов и полей при настройке модулей МК2
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
Группа Настройки порта
«IP адрес» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает IP-адрес модуля
«Маска подсети» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает маску подсети модуля
«Шлюз по умолчанию» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает шлюз по умолчанию модуля
«МАС-адрес» | Целые числа (четыре шестнадцатеричных числа от 0 до FF через двоеточие) | Задает МАС-адрес модуля
«Группы каналов» | Шестнадцать списков значений (группы каналов) | Ставят в соответствие группы каналов для работы с IP-линками