# Особенности конфигурирования дискретных входных каналов на шине модуля МК1/МК2 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Конфигурирование канала с протоколом БАЗБАС Если настраиваемый дискретный входной канал находится в группе, которая поставлена в соответствие модулю МК, и у данного коммуникационного модуля (или IP-линка) установлен протокол БАЗБАС, то при настройке данного канала: 1.У дискретных каналов в группах, привязанных к модулям МК2 или МК1 (у последних, если в поле «Устройства на шине» установлено значение «Контроллеры»), не отображаются поля «Тип датчика» и «Защита от дребезга». 2.Доступна группа Внешнее устройство (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Группа «Внешнее устройство»: а) канал с RS-интерфейсом; б) канал с Ethernet-интерфейсом Наименования и описания полей данной группы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей группы «Внешнее устройство»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Адрес на шине» | Целое число (для преобразователей: 8—23; для контроллеров: 1—31) | Задает физический адрес внешнего устройства в сети БАЗИС-ШР модуля МК1, с которым будет происходить обмен информацией (см. примечание после таблицы). Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК1
«IP-линк» | Список значений (IP-линк 1 — IP-линк 32) | Определяет связанный IP-линк. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК2
Группа Параметры БАЗБАС
«Канал внешнего устройства» | Целое число (от 1 до 999) | Задает порядковый номер канала во внешнем устройстве, с которого будет считываться информация
Примечание: Преобразователям БАЗИС-61 (на корпусе), а также блокам БАЗИС-35.УК (для концевиков в программе конфигурирования) при их конфигурировании задаются не физические адреса устройств на шине (которые требуется ввести в поле «Номер внешнего устройства»), а логические сетевые номера. Соотношение физических адресов и логических номеров приведены в Приложении Г. Порядковые номера каналов опрашиваемых устройств серии БАЗИС (протокол БАЗБАС) приведены в Приложении В (таблица В.1). ## Конфигурирование канала с протоколом MODBUS Если настраиваемый дискретный входной канал находится в группе, которая поставлена в соответствие модулю МК, и у данного коммуникационного модуля (или IP-линка) установлен протокол MODBUS, то при настройке данного канала: 1.Не отображаются поля «Тип датчика» и «Защита от дребезга». 2.Доступна группа Внешнее устройство (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Группа «Внешнее устройство»: а) канал с RS-интерфейсом; б) канал с Ethernet-интерфейсом Наименования и описания полей данной группы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей группы «Внешнее устройство»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Адрес на шине» | Целое число (1—255) | Задает физический адрес внешнего устройства в RS-сети модуля МК1, с которым будет происходить обмен информацией. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК1
«IP-линк» | Список значений (IP-линк 1 — IP-линк 32) | Определяет связанный IP-линк. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК2
Группа Параметры MODBUS
«Код функции» | Список значений (0х1, 0х2) | Определяет код функции протокола MODBUS
«Адрес ячейки/регистра» | Целое число (0x0000—0xFFFF или 0—65535) | Задает адрес ячейки для чтения данных. Значение задается в шестнадцатеричной или десятичной системе