# Настройки модуля МК1 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Если при настройке модификации Контроллера в группе Модули выбран модуль МК1 (код — 431), то в нижней части основной рабочей области отображаются его настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Нижняя часть основной рабочей области при задании настроек модуля МК1 Наименования и описания флагов и полей при настройке модуля МК1 приведены в следующей таблице. Таблица. Описание флагов и полей при настройке модулей МК1
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
Группа Настройки порта 1, Настройки порта 2
«Протокол» | Список значений (БАЗБАС, MODBUS) | Задает протокол обмена по интерфейсу RS-485
«Скорость» | Список значений (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200) | Задает скорость обмена модулей МК1 с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485. Поле активно, если в поле «Протокол» установлено значение «MODBUS»
«Четность» | Список значений (нет, чет, нечет) | Задает четность при обмене модулей МК1 с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485. Поле активно, если в поле «Протокол» установлено значение «MODBUS»
«Стоп-биты» | Список значений (1, 2) | Задает стоповые биты при обмене модулей МК1 с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485. Поле активно, если в поле «Протокол» установлено значение «MODBUS»
«Устройства на шине» | Список значений (Преобразователи, Контроллеры) | Определяет, какие устройства расположены на шине расширения БАЗИС-ШР. Поле активно, если в поле «Протокол» установлено значение «БАЗБАС»
«Группы каналов» | Восемь списков значений (группы входных и выходных каналов) | Ставят в соответствие группы каналов для работы с устройствами на шине расширения БАЗИС-ШР. Если в поле «Протокол» выбрано значение «БАЗБАС», то доступно три типа групп каналов: DI, AI и DO. Если в поле «Протокол» выбрано значение «MODBUS», то доступно четыре типа групп каналов: DI, AI, DO и AO