# Включение в логику | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: LOGIC_ENABLE. Количество входов: 1. ## Примечания по входам Вход: «Канал» (AI, DI, AO или ссылка на него). ## Функционирование Данный алгоблок включает отслеживание срабатывания всех уставок по каналу, указанному в аргументе, в алгоблоке ASK_LIM, которые были отключены алгоблоком LOGIC_DISABLE. Признак инверсии входа игнорируется. ## Пример использования // Пример // Вызываемая независимая подпрограмма START B1 = LOGIC_DISABLE(AI1.1) B2 = TIMEOUT(6000) B3 = LOGIC_ENABLE(AI1.1) // Основная подпрограмма (фрагмент) // Если DI1.1 становится равным 1, // то на 10 мин уставки канала AI1.1 // исключаются из логики работы // канала DO5.1 B500 = ... B510 = DYN_CALL(START; DI1.1) B520 = ASK_LIM(63; AI1.1) B530 = RESULT(DO5.1; B520) B540 = ... ## См. также •Определение срабатывания уставок (ASK_LIM); •Исключение из логики (LOGIC_DISABLE).