# Числовое значение с легендой | Типовые задачи Предыдущий

## Общие сведения Элемент Числовое значение с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). По выполняемым функциям Числовое значение с легендой можно разбить на следующие виды: •отображение значения канала (с наименованием, шкалой и единицей измерения); •изменение/выбор значения канала. ## Отображение значений каналов Отображение значений каналов возможно только у аналоговых каналов. Варианты визуализации при Отображении значений каналов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении значений каналов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер: обычный или увеличенный
| Цвет цифр: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с отключенной сигнализацией
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное, выход за шкалу вверх, выход за шкалу вниз и недостоверное значение (соответственно)
## Изменение/выбор значений каналов Изменение/выбор значений каналов производится только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Комплексное значение» должен быть установлен признак «Редактировать». Для выбора из числового списка у соответствующего динамического элемента «Комплексное значение» должен быть установлен тип списка «Числовой», и задан сам список значений (от 2 до 40 элементов). Варианты визуализации при Изменении/выборе значений каналов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении/выборе значений каналов
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный канал при изменении/переборе значения
| Выбранный канал при выборе из списка числовых значений
| Выбранный канал при вводе конкретного значения (открыто окно для ввода значения)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексное значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы.