# Окно настройки «Состояния и значения параметров» | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Окно настройки «Состояния и значения параметров» помимо заголовка и панели добавления и удаления элементов содержит таблицу со следующими столбцами (см. рисунок ниже): •Элемент; •Параметр; •Значение; •Состояние. Рисунок. Окно настройки «Состояния и значения параметров» (при включенной отладке) Наименования и описания значений в ячейках таблицы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание столбцов окна настройки «Состояния и значения параметров»
Наименование столбца | Значения (ограничения) | Описание
«Элемент» | Список значений (Подпрограмма 1, ...., Сгенерированная подпрограмма, Регулятор 1, ...., Таблица 1, ...) | Определяет, к какому типу элемента относится параметр, заданный в столбце «Параметр»
«Параметр» | Строка символов. Для блоков: названия блока. Для каналов: •di1.1—di40.16; •ai1.1—ai40.8; •do1.1—do40.10; •ao1.1—ao40.8. Для регуляторов: перечень параметров. Для таблиц: номер ячейки | Задает блок, канал, параметр контура или ячейку таблицы
«Значение» | Информационная строка. Значения: •неинициализирован (???????); •недостоверное значение (*******); •«Вкл»/«Откл» (для дискретных каналов); •вещественное значение (для аналоговых параметров) | Отображает значение соответствующего параметра*
«Состояние» | Информационная строка. Значения: •неинициализирован (???????); •недостоверное значение (*******); •«Норма»; •«Норма, сработала ХХ» (где ХХ — вид уставки, для аналоговых каналов) | Отображает состояние соответствующего параметра
Примечание: * — У дискретных выходных каналов типа «виртуальная кнопка» и аналоговых выходных каналов типа «ручное задание» в процессе отладки можно менять значение.