# Описание программных задатчиков | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения В Контроллере можно задать до 255 программных задатчиков, которые можно использовать в качестве программных заданий для контуров регулирования. В одном контуре регулирования может быть задано до 25 программных задатчиков. Программные задатчики определяются временными точками (до 256 точек) и значениями в данных точках. Общая продолжительность программного задатчика может быть до 99 ч 59 мин 59 с. Программный задатчик может быть циклическим, тогда последний временной отрезок задает время перехода из последней точки в первую. ## Конфигурирование Для использования программных задатчиков в контурах регулирования необходимо выполнить следующие программные настройки: 1.Задать требуемые программные задатчики (см. пример на рисунке ниже). Рисунок. Пример сконфигурированного программного задатчика 2.Задать контур регулирования и выбрать в группе Список задатчиков один или несколько программных задатчиков (см. пример на рисунке ниже). Рисунок. Группа «Список задатчиков» в настройках контура регулирования 3.При необходимости задать стадию циклограммы с параметром — контуром регулирования, для которого в нужных точках установить программный режим и программное задание (см. пример на рисунке ниже). Рисунок. Группа «Свойства параметра» в настройках стадии циклограммы ## Работа ### Выбор программного задатчика Если у контура регулирования задано несколько программных задатчиков и при конфигурировании в соответствующей панели управления установлен флаг «Редактирование настроек регуляторов в режиме работы», то из рабочего режима РЕГУЛЯТОРЫ (когда выбран данный контур) можно изменить активный программный задатчик. Для этого требуется выполнить следующие действия: 1.Прижать и удерживать более 3 с кнопку [ВВОД]. С правой стороны на экране отобразятся текущие настройки коэффициентов регулирования и список программных задатчиков активного контура. 2.Стрелками и выбрать новый активный программный задатчик и нажать кнопку [ВВОД]. Выбранный программный задатчик станет активным. ### Запуск и останов программного задатчика При переводе контура регулирования с программными задатчиками в программный режим (режим «П») данному контуру ставится в соответствие выбранный активный программный задатчик (см. предыдущий пункт) и производится отработка данного программного задания. Если активное программное задание циклическое, то после его окончания контур регулирования начинает выполнять задание сначала, а если нет — останавливается и переходит в автоматический режим (режим «А»). В любой момент времени контур регулирования, находящийся в программном режиме, можно перевести в автоматический или ручной режим работы. Для этого необходимо на передней панели модуля ПУ нажать соответственно контекстную кнопку [1] (Включить Р) или [2] (Включить А) (или с верхнего уровня подать соответствующую команду). ##