# Датчик/Индикатор | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Датчиков/Индикаторов возможно от любых видов каналов. Варианты визуализации при отображении Датчиков/Индикаторов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении датчиков/индикаторов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: 1 или 2
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Пиктограмма; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).