# Задержка | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: DELAY. Тип выхода: логический. Количество входов: 3. ## Примечание по входам •порядок входов: «Сигнал», «Задержка», «Тип фронта»; •«Задержка»: задается в тактах контроллера (один такт = 100 мс); •«Тип фронта»: логическая единица — передний фронт, логический нуль — задний фронт. ## Функционирование •выход имеет значение первого входа («Сигнал») с задержкой по переднему или заднему фронту (в зависимости от значения третьего входа «Тип фронта»); величина задержки задается значением второго входа («Задержка»); •выход имеет неинициализированное состояние, если хотя бы один из входов имеет неинициализированное состояние; •значение выхода недостоверно, если значение одного из входов имеет недостоверное значение (даже если другой вход имеет неинициализированное состояние).
Не допускается использование данного алгоблока в вызываемых подпрограммах!
## Примеры использования BLOCK1 = DELAY(DI1.1; 5; 1) BLOCK2 = DELAY(BLOCK1; 5; 0) BLOCK3 = SET_LIM(1; DI1.1; BLOCK2) // Реализация задержки включения и отключения на 0,5 с // уставки L канала DI1.1. // ======================================= // Реализация внешней звуковой сигнализации B1 = ASK_LIM(60; AI1.1) // Определение сработанных уставок канала AI1.1 B2 = ASK_LIM(60; AI1.2) // Определение сработанных уставок канала AI1.2 B3 = OR(B1; B2) // Формула срабатывания B4 = DELAY(B3; 30; 1) // Задержка включения 3 с B5 = DELAY(B4; 20; 0) // Задержка отключения 2 с B6 = FORCE_OFF(B5; 6000) // Принудительное отключение через 10 мин B7 = RESULT(DO1.1; B6) // Установка логического значения в DO1.1 B8 = FRN(B7; 1) // Старт прерываний в момент срабатывания B9 = FRQ(50; 30; 1; B8) // Задание прерывания 5 с включен, 3 с отключен B10 = CLR_ACK(B1; B2) // Возобновление сигнализации B11 = ACK(1; B9; B3; DI1.4; B10) // Задание сигнализации (звуковой) B12 = PHY_DSC(DO1.1; B11) // Установка физического значения DO1.1. Файл для импорта: ack.help // ======================================= // Реализация блокировки с памятью B10 = OR(DI1.1; DI1.2; DI1.3; DI1.4) // Формула блокировки B20 = OR(DI11.1; DI12.1) // Формула снятия блокировки B30 = DELAY(B10; 10; 1) // Задержка включения блокировки на 1 с B40 = MEMORY(B30; 0; B20) // Запись в энергонезависимую ячейку // состояния блокировки B50 = RESULT(DO1.1; B40) B60 = PHY_DSC(DO1.1) // Установка состояния // (логического и физического) дискретного выходного канала Файл для импорта: block_mem.help