# Настройки экранов сигнализации | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация Основная рабочая область при настройке экранов сигнализации имеет следующие виды: •вид при задании количества экранов сигнализации; •вид при редактировании настроек выбранного экрана сигнализации. ## Задание количества экранов сигнализации При задании количества экранов сигнализации основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). Рисунок. Основная рабочая область при задании количества экранов сигнализации Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для добавления/удаления и перемещения элементов. Под ней располагается группа Экраны сигнализации, в которой отображаются наименования экранов и количество элементов в них. ## Редактирование настроек выбранного экрана сигнализации Внешний вид основной рабочей области при настройке выбранного экрана сигнализации приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при настройке выбранного экрана сигнализации Наименования и описания полей основной рабочей области при настройке экрана сигнализации приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей основной рабочей области при настройке экрана сигнализации
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Наименование» | Строка символов (до 19 символов) | Задает наименование экрана сигнализации
«Вид» | Список значений с полем ввода (Нормальный, Увеличенный) | Определяет количество элементов в группе сигнализации
Группа Элементы
«1.1»—«6.8» | Список значений с полем ввода (перечень каналов) | Задает каналы, которые будут входить в экран сигнализации и отображаться в соответствующих ячейках
Если в панели управления используются права доступа, то под таблицей с элементами отображаются перечни пользователей с соответствующими правами.