# Подготовить файл конфигурации для USB | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Подготовить файл конфигурации для USB-носителя после: 1.Решения одной из следующих задач: •Создать новый файл конфигурации; •Открыть существующий файл конфигурации. 2.Решения (при необходимости) одной или нескольких задач по работе с проектом конфигурации. ## Последовательность действий Для решения задачи Подготовить файл конфигурации для USB-носителя пользователь должен: 1.В меню Файл выбрать пункт Подготовить для USB... (см. рисунок ниже) На экране откроется окно «Подготовить для загрузки через USB» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» для: а) модуля ПР; б) модуля ПУ 2.В открывшемся окне, в раскрывающемся списке «Модуль», выбрать модуль, для которого подготавливается конфигурация: или «Процессор», или «Панель 1—8». 3.В поле «Серийный номер» задать серийный номер контроллера, для которого подготавливается конфигурация. 4.В этом же окне выполнить одну из следующих последовательностей действий: 4а. В поле «Путь» задать место, куда будет записываться подготовленный файл (см. рисунок ниже); Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» с заданными полями 4б.1. Нажать кнопку «...». На экране откроется окно «Выберите каталог» (см. рисунок ниже); Р исунок. Окно «Выберите каталог» 4б.2. В открывшемся окне выбрать путь, куда будет записываться подготовленный файл, и нажать кнопку «Выбор папки». Закроется окно «Выберите каталог», и в окне «Подготовить для загрузки через USB» в поле «Путь» отобразится выбранный путь (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» с заданным путем 5.В окне «Подготовить для загрузки через USB» в группе Пароль при необходимости установить флаг «Пароль» и задать (см. рисунки ниже): oдля модуля ПР — пароль загрузки информации через интерфейс Ethernet*; oдля модуля ПУ — эксплуатационный пароль и пароль администрирования** (последний — также для загрузки информации через интерфейс Ethernet). Примечания: * — содержит до 8 символов; если пароль задать пустой, то он не будет запрашиваться; ** — зависит от панели управления: для ПУ1 и ПУ3: 8 цифр (если задано менее 8 цифр, то недостающие цифры считаются нулями), запрещены все нули; для ПУ4: до 16 символов. а) б) Рисунок. Окно «Подготовить для загрузки через USB» с заданными паролями для: а) модуля ПР; б) модуля ПУ 6.Нажать кнопку «ОК». Программа закроет окно «Подготовить для загрузки через USB». Если файл подготавливается для модуля ПР, то перед созданием файла проводится проверка горячей загрузки конфигурации (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Верификация горячей загрузки» Если в конфигурации были изменения, то Программа откроет окно «Проверка горячей загрузки выходов» (см. рисунок ниже) с возможностью продолжения или отмены действия. Рисунок. Окно «Проверка горячей загрузки выходов» ## Результат После выполнения указанных выше действий Программа создаст в указанном месте файл конфигурации для USB-носителя. ## Дальнейшие действия Загрузка конфигурации с USB-накопителя в модуль ПР, модули ПУ1 и ПУ4 описаны в книге 2 соответственно в частях 1, 2 и 4 настоящего РЭ (5ДА2.407.017 РЭ 2.1, 5ДА2.407.017 РЭ 2.2 и 5ДА2.407.017 РЭ 2.4).