# Изменить значение выходного канала | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Изменить значение выходного канала после решения задачи Добавить отладочные параметры, в частности добавления дискретных выходных каналов типа «виртуальная кнопка» и/или аналоговых выходных каналов типа «ручное задание». ## Особенности отображения Ячейки со значением дискретных выходных каналов типа «виртуальная кнопка» и аналоговых выходных каналов типа «ручное задание» имеют специальный фон (см. рисунок ниже). Рисунок. Выделение цветом фона состояний/значений каналов, которые могут быть изменены вручную ## Последовательность действий Для решения задачи Изменить значение выходного канала пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в окне «Состояние и значения параметров» произвести двойной щелчок мышью по ячейке столбца «Значение» в строке с дискретным выходным каналом типа «виртуальная кнопка» или аналоговым выходным каналом типа «ручное задание»; •на канве FBD-подпрограммы произвести двойной щелчок мышью по дискретному выходному каналу типа «виртуальная кнопка» или аналоговому выходному каналу типа «ручное задание». Откроется окно «Установка ручного значения» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окно «Установка ручного значения» для дискретного (а) и аналогового (б) выходного канала 2.Задать состояние/значение канала и нажать кнопку «Установить». Закроется окно «Установка ручного значения» и будет установлено заданное состояние/значение. Примечание: Если задано значение за пределами шкалы канала, то устанавливается верхний или нижний предел. 3.Повторить пункты 1—2 для изменения состояний/значений других каналов. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут заданы требуемые состояния/значения каналов (см. рисунок ниже). Рисунок. Результат изменения состояний/значений каналов