# Сконфигурировать узлы | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения В общем случае пользователь решает задачу Сконфигурировать узлы в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Сконфигурировать узлы пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать пункт «Узлы». Изменится вид основной рабочей области (см. рисунок ниже). 2.При помощи пиктограммы Добавить с панели инструментов для добавления и удаления элементов добавить требуемое количество IP-узлов. В окне настройки «Проект» и на основной рабочей области отобразится список добавленных узлов (см. рисунок ниже). 3.В окне настройки «Проект» выбрать узел для конфигурирования. На основной рабочей области отобразятся поля для: •задания IP-адреса «внешнего» контроллера; •подгрузки его конфигурации в текущий проект; •интерфейс, по которому будет производится чтение данных (для контроллера с модулем ПР2); •область для задания соответствий групп каналов (см. рисунок ниже). 4.В поле «IP адрес» задать IP-адрес контроллера, с которым будет устанавливаться связь (см. рисунок ниже). 5.При необходимости в поле «Интерфейс» выбрать интерфейс, по которому будет производится чтение данных (только для контроллера с модулем ПР2). 6.При помощи пиктограммы Добавить с панели инструментов для добавления и удаления элементов добавить требуемое количество строк, в которых будут устанавливаться соответствия между группами каналов контроллера с указанным IP-адресом и группами каналов конфигурируемого контроллера. В основной рабочей области отобразятся добавленные строки (см. рисунок ниже). 7.В группе Соответствия групп каналов, в колонке «Внешняя группа», выбрать нужную ячейку и в ней задать группу каналов контроллера, с которым будет устанавливаться связь. Для этого: 7.1. Нажать кнопку «...». Откроется окно выбора групп каналов (см. рисунок ниже). 7.2. Выбрать группу каналов (см. рисунок ниже). В результате закроется окно выбора групп каналов и в выбранной ячейке отобразится выбранная группа (см. рисунок ниже). 8.В группе Соответствия групп каналов, в колонке «Собственная группа» выбранной строки, поставить в соответствие группу каналов конфигурируемого контроллера. В результате в выбранной ячейке отобразится выбранная группа (см. рисунок ниже). 9.Повторить пункты 6 и 7 для задания соответствий других групп каналов (см. рисунок ниже). 10.При необходимости загрузить настройки групп каналов из файла конфигурации контроллера, с которым будет устанавливаться связь. Для этого: 10.1. Выбрать файл конфигурации контроллера, с которым будет устанавливаться связь — слева от поля «Файл конфигурации узла» нажать кнопку «...». Откроется окно «Открыть конфигурацию» (см. рисунок ниже). рисунок Окно «Открыть конфигурацию» для выбора файла конфигурации контроллера, с которым будет устанавливаться связь 10.2. В открывшемся окне выбрать требуемый файл конфигурации и нажать кнопку «Открыть». Закроется окно «Открыть конфигурацию», и в поле «Файл конфигурации узла» отобразится путь к выбранному файлу (см. рисунок ниже). 10.3. Скопировать конфигурацию всех или только конкретных групп каналов. ### Копирование конфигурации всех групп 10.3а.1. Нажать пиктограмму Копировать все группы (см. рисунок ниже). В результате данного действия скопируются все настройки каналов из групп, указанных в столбце «Внешняя группа» файла конфигурации, выбранного в поле «Файл конфигурации узла», в настройки каналов соответствующих групп текущего файла конфигурации. ### Копирование конфигурации конкретных групп 10.3б.1. Выбрать строчку с группой каналов, настройки которых требуется скопировать (см. рисунок ниже). 10.3б.2. Нажать пиктограмму Копировать выбранную группу (см. рисунок ниже). 10.3б.3. Повторить пункты 10.3б.1 и 10.3б.2, для того чтобы скопировать настройки каналов из других групп. В результате данных действий будут скопированы настройки каналов требуемых групп из файла конфигурации, выбранного в поле «Файл конфигурации узла», в настройки каналов соответствующих групп текущего файла конфигурации. 11.Повторить пункты 3—10 для задания конфигурации других узлов. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут сконфигурированы узлы.