# Настройки аналоговых выходных каналов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при настройке аналоговых выходных каналов приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при настройке аналоговых выходных каналов Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке аналоговых выходных каналов приведены в следующей таблице.
Внимание: недопустимо для одного канала одновременное использование одной и той же уставки в группе Уставка и в алгоблоке SET_LIM логической программы!
Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке аналоговых выходных каналов
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Предназначен для включения или отключения канала
«Идентификатор» | Информационная строка символов | Задает идентификатор канала, который может быть использован в подпрограммах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала AOx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«...» | Кнопка | Открывает окно «Редактирование идентификатора», в котором можно задать или изменить идентификатор канала. Описание данного окна см. ниже
«Описание» | Две строки символов (каждая до 100 символов) | Содержит информацию о канале в произвольной форме. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает занесение в архив событий модуля ПР Контроллера, произошедших по каналу
«Градуировка» | Список значений (0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В) | Определяет градуировку входа исполнительного механизма. Поле присутствует только у выходов напряжения
«Выводить на физический выход» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то значение логического выхода будет линейно преобразовываться в шкалу 4—20 мА и выдаваться на соответствующий физический выход. Флаг разрешен, если логической группе, в которую входит редактируемый канал, поставлен в соответствие физический модуль (при задании модификации Контроллера)
«Значение при обрыве связи с модулем» | Список значений (Сохранять, Максимум шкалы, Минимум шкалы) | Определяет значение канала (пересчитанное в градуировку 4—20 мА), если потеряна связь между выходным модулем и модулем ПР. Поле активно, если логической группе, в которую входит редактируемый канал, поставлен в соответствие физический модуль (при задании модификации Контроллера), а также установлен флаг «Выводить на физический выход»
«Ручное задание» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то значение канала можно изменять в рабочем режиме с модуля ПУ Контроллера, когда он задан в одной из групп сигнализации или мнемосхеме. Флаг разрешен, если не задана формула в одноименной группе
Группа Шкала
«Нижний предел» | Вещественное число (от —99999 до 99999) | Задает нижнюю границу изменения значения канала
«Верхний предел» | Вещественное число (от —99999 до 99999) | Задает верхнюю границу изменения значения канала
«Привязка к минимуму» | Вещественное число (от —99999 до 99999, меньше размаха шкалы) | Канал будет приравнен к минимуму шкалы, если он не превышает минимум шкалы на значение данного поля. Поле разрешено для редактирования, если используется процессорный модуль ПР2 (Б100.321)
Группа Поправочные коэффициенты
«m» | Целое число (от —99 до 99) | Задает поправочный коэффициент m, см. пояснения после таблицы
«n» | Целое число (от —99 до 99) | Задает поправочный коэффициент n, см. пояснения после таблицы
Группа Уставки (для аварийных, предупредительных и технологических нижних и верхних уставок)
«LL», «L», «LT», «HT», «H», «HH» | Флаги (установлены, сняты) | Включает или отключает соответствующую уставку
«LL», «L», «LT», «HT», «H», «HH» | Вещественные числа (от —99999 до 99999, в пределах шкалы) | Определяет значение соответствующей уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен одноименный флаг
* | Флаги (установлены, сняты) | Разрешает или запрещает изменение соответствующей уставки в рабочих режимах с модуля ПУ или верхнего уровня
«Номер таблицы» | Флаги (установлены, сняты) | Дает возможность задать номер пользовательской таблицы и ее ячейки для хранения соответствующей изменяемой уставки Поле разрешено для редактирования, если разрешено изменение соответствующей уставки
«Номер таблицы» | Целое число (от 1 до 215) | Задает номер пользовательской таблицы для хранения соответствующей пользовательской уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Номер таблицы»
«Ячейка» | Целое число (от 1 до 255) | Задает номер ячейки для хранения соответствующей пользовательской уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Номер таблицы»
«Ручной гистерезис» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли использоваться стандартный или пользовательский гистерезис. Если флаг снят, то гистерезис равен 1% от размера шкалы
«Ручной гистерезис» | Вещественное число (от 0 до 99999, в пределах размаха шкалы) | Задает значение пользовательского гистерезиса. Поле разрешено для редактирования, если установлен одноименный флаг
«Загружать значения изменяемых уставок при горячей загрузке» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будут ли загружаться изменяемые уставки при горячей загрузке конфигурации. Флаг разрешен, если имеется хотя бы одна изменяемая уставка
Группа Задержки по уставкам
«Включения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки включения канала. Поле разрешено для редактирования, если влючена одна из установок в одноименной группе
«Отключения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки отключения канала. Поле разрешено для редактирования, если влючена одна из установок в одноименной группе
Группа Начальное значение
«Начальное значение» | Флаг (установлен, снят) | Если флаг установлен, то дает возможность в одноименном поле задать начальное значение канала. Если флаг не установлен, то начальное значение канала равно минимуму шкалы. Флаг разрешен, если задана формула канала или установлен флаг «Ручное задание»
«Начальное значение» | Вещественное число (от —99999 до 99999, в пределах шкалы) | Задает начальное значение канала. Поле разрешено для ввода, если одноименный флаг установлен
Группа Формула
«Формула» | Информационная строка символов | Отображает заданную формулу
«Статус» | Информационный список значений (Нет формулы, Формула верна, Ошибка в формуле) | Отображает статус заданной формулы
«Редактировать» | Кнопка | Открывает окно редактирования формулы «Формула». Кнопка активна, если не установлен флаг «Ручное задание»
Группа Настройки панели
«Номер панели» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Позволяет выбрать требуемый модуль ПУ
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает канал в выбранном модуле ПУ
«Наименование» | Две строки символов (до 10 символов в каждой строке) | Задает наименование канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» в группе Настройки панели
«Единица измерения» | Строка символов (до 6 символов) | Определяет единицу измерения канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» в группе Настройки панели
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий, произошедших по каналу, в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» в группе Настройки панели
«Сигнализация» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, включена ли сигнализация при срабатывании канала в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» в группе Настройки панели
«Переход в экран при срабатывании» | Список значений с полем ввода (Тренды 1—24, Барграфы 1—24, Сигнализация 1—16, Состояния 1—4, Мнемосхемы 1—8) | Определяет интерфейсную группу выбранного модуля ПУ, в которую будет осуществляться автоматический переход при срабатывании канала. Флаг разрешен, если установлен флаг «Сигнализация»
«Копировать наименование и единицу измерения» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность задавать одно наименование и единицу измерения для всех используемых панелей
Примечание: * — в разблокированном состоянии на всплывающей подсказке отображается тег доступа к значению данной уставки в ОРС-сервере и номера таблицы и ячейки для чтения/записи по MODBUS. Особенности конфигурирования аналоговых выходных каналов, расположенных в группе, которая при задании модификации Контроллера поставлена в соответствие модулю МК1, приведены в следующем подразделе. Расчетное значение выходного канала линейно преобразуется в выходной сигнал с соответствующей градуировкой по следующей формуле: где: Х — значение канала, пересчитанное в шкалу от 0 до 1; Im — текущее расчетное значение выходного канала; Iн , Iв — нижний и верхний пределы шкалы; Uн, Uв — нижний и верхний пределы градуировки. Поля «m» и «n» задают значения поправочных коэффициентов m и n, используемых в формуле для устранения систематических ошибок в канале: где: — значение аналогового выхода в истинных единицах измерения с учетом поправок; — значение аналогового выхода в истинных единицах измерения без поправки; m — поправочный коэффициент масштабирования (задается целыми значениями от —99 до 99, изменяясь с дискретностью 0,05%); n — поправочный коэффициент сдвига (задается целыми значениями от —99 до 99, изменяясь с дискретностью 0,05% от размера шкалы). ### Окно «Редактирование идентификатора» Внешний вид окна «Редактирование идентификатора» выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Редактирование идентификатора» Наименования и описания полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора» приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Идентификатор» | Строка символов (ограничения: •до 20 символов; •допустимы только латинские буквы, цифры и подчеркивание; •начинается с буквы; •не начинается с DI, AI, DO, AO, TBL, REG; •не начинается с названия стандартного алгоблока; •не совпадает с другим идентификатором или названием вызываемой подпрограммы) | Содержит идентификатор канала, который может быть использован в подпрограмах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала AOx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Сохранить» | Кнопка | Подтверждает задание или изменение идентификатора и закрывает данное окно
«Отмена» | Кнопка | Отменяет все изменения в наименовании идентификатора и закрывает данное окно