# Лампа с легендой | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Лампа с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). Отображение Ламп с легендой возможно только у дискретных выходных каналов с типом «Сигнальный световой». Варианты визуализации при отображении Ламп с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении ламп с легендой
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю) без инверсии и с инверсией соответственно
| Размер: обычный или увеличенный
| Цвет пиктограммы: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице) с отключенной и включенной сигнализацией соответственно
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексное значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).