# Настройки узлов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общая информация Узел — другой модуль ПР контроллера БАЗИС-100, с которым данный Контроллер будет обмениваться информацией (группами значений и/или состояний каналов). В каждом контроллере БАЗИС-100 может быть сконфигурировано до четырех (с модулем ПР1) или до восьми (с модулем ПР2) узлов. Основная рабочая область при настройке узлов имеет следующие виды: •вид при задании количества узлов; •вид при редактировании настроек выбранного узла. ## Задание количества узлов При задании количества узлов основная рабочая область имеет следующий вид (см. рисунок ниже). ## Рисунок. Основная рабочая область при задании количества узлов (колонка «Интерфейс» отображается только у контроллера с модулем ПР2) Сверху основной рабочей области отображается панель инструментов для добавления/удаления и перемещения элементов. Под ней располагается группа, в которой отображаются наименования узлов и их IP-адреса. ## Редактирование настроек выбранного узла Внешний вид основной рабочей области при редактировании выбранного узла приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при редактировании настроек выбранного узла В поле «IP адрес» задается IP-адрес узла (контроллера БАЗИС-100, с которым будет осуществляться связь) — четыре числа от 0 до 255 (первое число от 1). В поле «Файл конфигурации узла» выбирается файл конфигурации узла (контроллера БАЗИС-100, с которым будет осуществляться связь) — требуется для облегчения конфигурирования, так как из него будут импортироваться настройки каналов соответствующих групп (градуировки, шкалы, уставки и пр.). В поле «Интерфейс» (только для контроллера с модулем ПР2) выбирается интерфейс, по которому будет приниматься информация с опрашиваемого IP-адреса. Далее отображается панель инструментов для добавления и удаления элементов. В группе Соответствия групп каналов при помощи ячеек в колонках «Собственная группа» и «Внешняя группа» задаются соответствия между группами входных/выходных каналов конфигурируемого контроллера и группами входных/выходных каналов контроллера с заданным IP-адресом. ## Пример Например (см. рисунок выше), в конфигурируемый контроллер БАЗИС-100 из контроллера БАЗИС-100 с IP-адресом 192.168.0.215 будет приниматься следующая информация: •группа DI6 (конфигурируемого контроллера) будет получать состояния каналов группы DI1 (контроллера БАЗИС-100 с IP-адресом 192.168.0.215); •группа AI3 (— « —) будет получать значения каналов группы AI2 (— « —); •группа DO5 (— « —) будет получать состояния каналов группы DO3 (— « —); •группа AO4 (— « —) будет получать значения каналов группы AO4 (— « —).