# Настройки аналоговых входных каналов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при настройке аналоговых входных каналов приведен на следующих рисунках. Рисунок. Основная рабочая область при настройке аналоговых входных каналов (на примере токового канала) Рисунок. Специфичные настройки для частотно-импульсных каналов Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке аналоговых входных каналов приведены в следующей таблице.
Внимание: недопустимо для одного канала одновременное использование одной и той же уставки в группе Уставка и в алгоблоке SET_LIM логической программы!
Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке аналоговых входных каналов
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Предназначен для включения или отключения канала
«Идентификатор» | Информационная строка символов | Задает идентификатор канала, который может быть использован в подпрограммах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала AIx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«...» | Кнопка | Открывает окно «Редактирование идентификатора», в котором можно задать или изменить идентификатор канала. Описание данного окна см. ниже
«Описание» | Две строки символов (каждая до 100 символов) | Содержит информацию о канале в произвольной форме. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Тип» | Список значений (Термопара, Термопреобразователь сопротивления 3-х проводный, Термопреобразователь сопротивления 4-х проводный, Токовый, Напряжение, Пневматический, Частотно-импульсный) | Определяет тип подключенного датчика
«Градуировка» | Список значений (градуировки по ГОСТ) | Определяет градуировку датчика. Поддерживаются градуировки по соответствующим ГОСТам (см. РЭ кн. 1, Приложение А). Отсутствует у частотно-импульсных каналов
«Период АЦП» | Список значений (60, 120, 180 мс) | Определяет дискретность опроса канала. Отсутствует у частотно-импульсных каналов и пневматических каналов
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает занесение в архив событий модуля ПР Контроллера, произошедших по каналу
«Определение больших бросков» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает автоматическое определение Контроллером больших бросков значений температурных каналов. Флаг активен, если в поле «Тип» выбрано значение «Термопара», «Термопреобразователь сопротивления 3-х проводный» или «Термопреобразователь сопротивления 4-х проводный»
«Время фильтрации» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли усредняться значение входного канала
«Время фильтрации» | Целое число (1—25) | Задает время (в секундах), в течение которого будет происходить усреднение значения
Группа Частотные параметры (присутствует только у частотно-импульсных каналов)
«Максимальная частота» | Целое число (от 1 до 10000 Гц) | Задает частоту, которая будет соответствовать верхнему пределу шкалы канала
«Физический тип» | Список значений (Электроконтактный, Напряжение) | Задает физический тип канала
«Порог переключения» | Список значений (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; ...; 16) | Задает порог переключения канала вида «частотно-импульсный (напряжение)». Поле активно, если в поле «Физический тип» выбрано значение «Напряжение»
Группа Шкала
«Нижний предел» | Вещественное число (от —99999 до 99999) | Задает нижнюю границу изменения значения датчика
«Верхний предел» | Вещественное число (от —99999 до 99999) | Задает верхнюю границу изменения значения датчика
«Привязка к минимуму» | Вещественное число (от —99999 до 99999, меньше размаха шкалы) | Канал будет приравнен к минимуму шкалы, если он не превышает минимум шкалы на значение данного поля. Поле разрешено для редактирования, если используется процессорный модуль ПР2 (Б100.321)
Группа Поправочные коэффициенты
«m» | Целое число (от —99 до 99) | Задает поправочный коэффициент m, см. пояснения после таблицы. Поле активно, если снят флаг «Квадратичная шкала»
«n» | Целое число (от —99 до 99) | Задает поправочный коэффициент n, см. пояснения после таблицы
«Квадратичная шкала» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, используется ли квадратичная шкала
Группа Допуск по шкале (доступна только у токовых каналов с градуировкой 4—20 мА)
«Нижний предел» | Вещественное число (0—1,5 мА; шаг — 0,1 мА) | Задает «допуск» для нижнего предела шкалы — обеспечивают совместимость с новыми датчиками
«Верхний предел» | Вещественное число (0—1,5 мА; шаг — 0,1 мА) | Задает «допуск» для верхнего предела шкалы — обеспечивают совместимость с новыми датчиками
Группа Задержки по уставкам
«Включения» | Вещественное значение (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки включения уставки канала. Поле разрешено для редактирования, если влючена одна из установок в одноименной группе
«Отключения» | Вещественное значение (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки отключения уставки канала. Поле разрешено для редактирования, если влючена одна из установок в одноименной группе
Группа Уставки (для аварийных, предупредительных и технологических нижних и верхних уставок)
«LL», «L», «LT», «HT», «H», «HH» | Флаги (установлены, сняты) | Включает или отключает соответствующую уставку
«LL», «L», «LT», «HT», «H», «HH» | Вещественные числа (от —99999 до 99999, в пределах шкалы) | Определяет значение соответствующей уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен одноименный флаг
* | Флаги (установлены, сняты) | Разрешает или запрещает изменение соответствующей уставки в рабочих режимах с модуля ПУ или верхнего уровня
«Номер таблицы» | Флаги (установлены, сняты) | Дает возможность задать номер пользовательской таблицы и ее ячейки для хранения соответствующей изменяемой уставки. Поле разрешено для редактирования, если разрешено изменение соответствующей уставки
«Номер таблицы» | Целое число (от 1 до 215) | Задает номер пользовательской таблицы для хранения соответствующей пользовательской уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Номер таблицы»
«Ячейка» | Целое число (от 1 до 255) | Задает номер ячейки для хранения соответствующей пользовательской уставки. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Номер таблицы»
«Ручной гистерезис» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли использоваться стандартный или пользовательский гистерезис. Если флаг снят, то гистерезис следующий: для температурных каналов — 1° С, для остальных — 1% от размера шкалы
«Ручной гистерезис» | Вещественное число (от 0 до 99999, в пределах размаха шкалы) | Задает значение пользовательского гистерезиса. Поле разрешено для редактирования, если установлен одноименный флаг
«Загружать значения изменяемых уставок при горячей загрузке» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будут ли загружаться изменяемые уставки при горячей загрузке конфигурации. Флаг разрешен, если имеется хотя бы одна изменяемая уставка
Группа Настройки панели
«Номер панели» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Позволяет выбрать требуемый модуль ПУ
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает канал в выбранном модуле ПУ
«Наименование» | Две строки символов (до 10 символов в каждой строке) | Задает наименование канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Единица измерения» | Строка символов (до 6 символов) | Определяет единицу измерения канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий, произошедших по каналу, в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Сигнализация» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, включена ли сигнализация при срабатывании канала в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Переход в экран при срабатывании» | Список значений с полем ввода (Тренды 1—24, Барграфы 1—24, Сигнализация 1—16, Состояния 1—4, Мнемосхемы 1—8) | Определяет интерфейсную группу выбранного модуля ПУ, в которую будет осуществляться автоматический переход при срабатывании канала. Флаг разрешен, если установлен флаг «Сигнализация» данной группы
«Копировать наименование и единицу измерения» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность задавать одно наименование и единицу измерения для всех используемых панелей
Примечание: * — в разблокированном состоянии на всплывающей подсказке отображается тег доступа к значению данной уставки в ОРС-сервере и номера таблицы и ячейки для чтения/записи по MODBUS. Особенности конфигурирования аналоговых входных каналов, расположенных в группе, которая при задании модификации Контроллера поставлена в соответствие модулю МК1, приведены в следующем подразделе. Поля «m» и «n» задают значения поправочных коэффициентов m и n, используемых в формуле для устранения систематических ошибок в канале: где: — значение аналогового параметра в истинных единицах измерения с учетом поправок; — значение аналогового параметра в истинных единицах измерения без поправки; m — поправочный коэффициент масштабирования (задается целыми значениями от —99 до 99, изменяясь с дискретностью 0,05%); n — поправочный коэффициент сдвига (задается целыми значениями от —99 до 99, изменяясь с дискретностью 0,05% от размера шкалы). Для нетемпературного входного канала верхний и нижний пределы шкалы (U н, U в) задаются в истинных единицах измерения, которые используются для расчета значения: где: x — сигнал от датчика, пересчитанный в шкалу от 0 до 1; I m — текущее значение входного сигнала. При установленном флаге «Квадратичная шкала» поправка m = 0, а x определяется по формуле: ### Окно «Редактирование идентификатора» Внешний вид окна «Редактирование идентификатора» выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Редактирование идентификатора» Наименования и описания полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора» приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Идентификатор» | Строка символов (ограничения: •до 20 символов; •допустимы только латинские буквы, цифры и подчеркивание; •начинается с буквы; •не начинается с DI, AI, DO, AO, TBL, REG; •не начинается с названия стандартного алгоблока; •не совпадает с другим идентификатором или названием вызываемой подпрограммы) | Содержит идентификатор канала, который может быть использован в подпрограмах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала AIx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Сохранить» | Кнопка | Подтверждает задание или изменение идентификатора и закрывает данное окно
«Отмена» | Кнопка | Отменяет все изменения в наименовании идентификатора и закрывает данное окно