# Скопировать настройки элемента конфигурации | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Скопировать настройки элемента конфигурации в произвольный момент времени при работе с Программой. ## Последовательность действий Для решения задачи Скопировать настройки элемента конфигурации пользователь должен: 1.В окне настройки «Проект» (см. описание) выбрать нужный для копирования элемент конфигурации (см. рисунок ниже). 2.Скопировать настройки выбранного элемента конфигурации, выполнив одно из следующих действий: •нажать пиктограмму Копировать на стандартной панели инструментов; •в меню Правка выбрать пункт Копировать; •нажать сочетание кнопок [Ctrl] + [C] или [Ctrl] + [Insert]. На стандартной панели инструментов станет активной пиктограмма Вставить. 3.Выбрать нужный элемент конфигурации, в который будут копироваться настройки (см. рисунок ниже). 4.Вставить скопированные настройки в выбранный элемент конфигурации, выполнив одно из следующих действий: •нажать пиктограмму Вставить на стандартной панели инструментов; •в меню Правка выбрать пункт Вставить; •нажать сочетание кнопок [Ctrl] + [V] или [Shift] + [Insert]. ## Результат После выполнения указанных выше действий будут скопированы настройки элемента конфигурации: из одного в другой. ## Особенности копирования различных элементов конфигурации 1.Каналы: •копируются только однотипные каналы: DI в DI, AI в AI и т. д.; в противном случае действие Вставить будет недоступно; •копируются и доступные, и недоступные (неактивные) настройки; •отсутствующие у источника/приемника настройки не копируются; •параллельно поддерживается копирование и каналов, и информации в настройках; например, можно копировать часть информации из поля (если курсор установить в поле-приемнике) или все настройки канала (если в окне настройки «Проект» установить курсор на канал-приемник); 2.Подпрограммы целиком не копируются. Можно скопировать часть текста программы (или весь), выделив требуемые строки. 3.Каскадные контура регулирования копируются только в контура с нечетными номерами (и если имеется следующий четный). 4.Панели управления: •возможно копировать целиком панели или отдельно тренды, пользовательские экраны (трендов, барграфов и пр.) и мнемосхемы; •данные не будут копироваться, если в панели-приемнике память трендов превышена; •копируются и доступные, и недоступные (неактивные) настройки; •отсутствующие у источника/приемника настройки не копируются; •недопустимые элементы мнемосхемы в панели Б100.611 из панели Б100.641 будут копироваться, но загрузка конфигурации в панель будет запрещена валидатором (при проверке) до их удаления; •при копировании из Б100.641 в Б100.611 подложка мнемосхемы будет центрироваться и обрезаться, равняться по верхнему левому углу и обрезаться или масштабироваться (на выбор); •при копировании из Б100.611 в Б100.641 подложка мнемосхемы будет центрироваться, равнятся по верхнему левому углу или масштабироваться (на выбор).