# Настройки модуля ПР | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Если при настройке модификации Контроллера в группе Модули выбран модуль ПР, то в нижней части основной рабочей области отображаются его настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Нижняя часть основной рабочей области при задании настроек модуля ПР Наименования и описания флагов и полей при настройке модуля ПР приведены в следующей таблице. Таблица. Описание флагов и полей при настройке модулей ПР
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
Группа Общие настройки
«Версия ПО» | Список значений | Определяет версию ПО модуля ПР Контроллера
«Разрешить блокировки» | Флаг (установлен, снят) | Разрешает или запрещает блокировки в Контроллере
«Определение сбоев питания» | Флаг (установлен, снят) | Анализирует / игнорирует обрыв в цепи ПИТАНИЕ НОРМА
«Порядок байт (MODBUS)» | Список значений (0-1-2-3, 3-2-1-0) | Задает порядок байт при обмене модулей ПР с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485 и интерфейса(-ов) Ethernet
Группа Протокол обмена интерфейса RS-485
«Тип» | Список значений (БАЗБАС, MODBUS) | Задает протокол обмена модулей ПР с верхним уровнем для интерфейса RS-485
«Скорость» | Список значений (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200) | Задает скорость обмена модулей ПР с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485
«Четность» | Список значений (нет, чет, нечет) | Задает четность при обмене модулей ПР с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485
«Стоп-биты» | Список значений (1, 2) | Задает стоповые биты при обмене модулей ПР с верхним уровнем (протокола MODBUS) для интерфейса RS-485
«Установить протокол БАЗБАС» | Кнопка | Дает команду модулю ПР установить протокол обмена БАЗБАС. Активна, если в поле «Тип» установлен протокол обмена MODBUS. Команда подается с установленными в полях «Скорость», ..., «Порядок байт» настройками протокола MODBUS
Группа Использовать sntp
«Использовать sntp» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли использоваться sntp-сервер для синхронизации времени в Контроллере
«IP-адрес» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает IP-адрес sntp-сервера
«Часовой пояс (UTC)» | Список значений (от +0:00 до +12:00) | Задает часовой пояс, используемый в модуле ПР
«Интерфейс» | Список значений (LAN1, LAN2) | Задает интерфейс обмена. Поле разрешено для редактирования, если используется процессорный модуль ПР2 (Б100.321)
Группы Основной, Резервный и Контроллер* (настройки групп Резервный, Контроллер разрешены для редактирования, если установлен соответствующий одноименный флаг)
«Резервный» | Флаг (установлен, снят) | Предусматривает или не предусматривает дублирование модулей ПР. Флаг присутствует только в заголовке одноименной группы
«Контроллер» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность использования виртуальных LAN-интерфейсов, по которым работает только текущий основной модуль ПР. Флаг разрешен для редактирования, если используется процессорный модуль ПР2 (Б100.321) и устновлен флаг «Резервный»
«Серийный номер» | Целое число (1—99999) | Задает серийный номер основного модуля ПР (используется при создании файла для USB-носителя). Флаг присутствует только в группе Основной и Резервный
(«Поменять местами серийные номера») | Кнопка | Дает возможность поменять местами серифные номера основного и резервного модуля ПР. Кнопка присутствует только в группе Основной. Кнопка активна, если установлен флаг «Резервный»
«Адрес устройства LAN|RS-485» | Целое число (1—31) | Задает сетевой адрес основного модуля ПР для интерфейсов обмена. В группе Контроллер поле запрещено для редактирования и дублирует значение одноименного поля группы Основной
Подгруппы LAN1 и LAN2
«IP-адрес» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает IP-адрес для сети Ethernet соответствующего разъема интерфейса модуля ПР («виртуального» разъема интерфейса контроллера)
«Маска подсети» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает маску подсети для соответствующего интерфейса
«Шлюз по умолчанию» | Целые числа (четыре значения от 0 до 255 через точку) | Задает шлюз по умолчанию для соответствующего интерфейса. Поле будет недоступно, если установлен флаг «Не использовать шлюз»
«МАС-адрес» | Целые числа (четыре шестнадцатеричных числа от 0 до FF через двоеточие) | Задает МАС-адрес для соответствующего интерфейса
«Не использовать шлюз» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, будет ли использоваться шлюз при обмене по соответствующему интерфейсу
Примечание: * — группа Контроллер задет настройки общих («виртуальных» или «глобальных») Ethernet-портов, которые функционируют следующим образом: •если основной модуль ПР работает штатно, то по данным IP-адресам отвечает он (помимо своих двух); •если роль основного процессора выполняет резервный модуль ПР, то по данным IP-адресам отвечает резервный (помимо своих двух).