# Барграф | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Отображение Барграфов возможно только от аналоговых каналов. Варианты визуализации при отображении Барграфов приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении барграфов
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (уставки не сработаны). Размер барграфа: от 3х2 до 1024х718 точек. Направление увеличения значения: вверх, вправо, вниз, влево
| Цвет барграфа: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией и установленным признаком отображения уставок
| Невалидные состояния (аналогично минимальному значению канала)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Барграф; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).