# Числовое значение | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения По выполняемым функциям Числовые значения можно разбить на следующие виды: •отображение числовых значений; •изменение/выбор числовых значений. ## Отображение числовых значений Отображение числовых значений возможно только у аналоговых каналов или регуляторов. Варианты визуализации при Отображении числовых значений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении числовых значений
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер символов: от 1 до 5. Количество цифр: от 3 до 8. Десятичных знаков: Нет, 1, 2, 3, 4 или Максимально
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Срабатывание уставок (технологических, предупредительных и аварийных соответственно) с включенной сигнализацией
| Срабатывание уставок с отключенной сигнализацией не отображается
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное, выход за шкалу вверх, выход за шкалу вниз и недостоверное значение (соответственно)
## Изменение/выбор числовых значений Изменение/выбор числовых значений производится только у аналоговых выходных каналов с установленным флагом «Ручной ввод». Также у соответствующего динамического элемента «Значение» должен быть установлен признак «Редактировать». Для выбора из числового списка у соответствующего динамического элемента «Значение» должен быть установлен тип списка «Числовой», и задан сам список значений (от 2 до 40 элементов). Варианты визуализации при Изменении/выборе числовых значений приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении/выборе числовых значений
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный канал при изменении значения в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
| Выбранный канал при выборе из списка значений в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
| Выбранный канал при вводе конкретного значения в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы.