# Разрешение пуска с легендой | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Элемент Разрешение пуска с легендой доступен только в панели ПУ4 (Б100.641). Отображение Разрешения пуска с легендой возможно только у дискретных выходных каналов с типом «Управляющий» или «Блокировочный». Варианты визуализации при отображении Разрешения пуска с легендой приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении элемента Разрешение пуска с легендой
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Нормальное состояние (логическое состояние равно нулю). Размер: обычный или увеличенный. Цвет пиктограммы, когда канала и состояния: красный.
| Цвет легенды: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона: прозрачный, 20 стандартных или любой из палитры RGB
| Сработанное состояние (логическое состояние равно единице). Цвет пиктограммы, кода канала и состояния: зеленый.
| Невалидные состояния каналов: отключенное, неинициализированное и недостоверное значение (соответственно)
## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Комплексное значение; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).