# Загрузить конфигурацию в Контроллер | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Момент выполнения Пользователь решает задачу Загрузить конфигурацию в Контроллер после решения следующих групп задач: •Сконфигурировать модуль ПР; •Сконфигурировать модули ПУ. ## Последовательность действий Для решения задачи Загрузить конфигурацию в контроллер пользователь должен: 1.Выполнить одно из следующих действий: •в меню Контроллер выбрать пункт Загрузить конфигурацию... (см. рисунок ниже); •нажать пиктограмму Загрузить конфигурацию на стандартной панели инструментов (см. рисунок ниже); •нажать кнопку [F8]. На экране откроется окно «Загрузить» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Загрузить» 2.В поле «Модуль» выбрать тип модуля («Процессор» или «Панель 1—8»). 3.В поле «Параметры обмена» задать параметры обмена с модулем ПР или ПУ Контроллера. Для этого нажать кнопку «...». На экране отобразится окно «Параметры обмена» (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Параметры обмена» 4.В окне «Параметры обмена» в группе Интерфейс выбрать порт или TCP/IP-адрес и, при необходимости, указать адрес устройства. Нажать кнопку «ОК». Закроется окно «Параметры обмена», и в поле «Параметры обмена» окна «Загрузить» появятся заданные настройки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Загрузить» 5.Для модуля ПР, при необходимости, установить флаг «Горячая загрузка конфигурации». 6.Нажать кнопку «Загрузить». Закроется окно «Загрузить», и если проводится загрузка по интерфейсу Ethernet в модуль ПР, и в нем задан пароль на загрузку, или в модуль ПУ, и в нем задан пароль администрирования, то на экране откроется окно «Ввод пароля» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окна для ввода пароля: а) «Ввод пароля - Процессор»; б) «Ввод пароля - Пароль 1» Пользователь вводит пароль и нажимает кнопку «ОК». Примечания: 1.Загрузка конфигурации по COM-порту производится без ввода пароля. 2.Если в модуль ПУ1 или ПУ3 загружен пароль администрирования «00000000», то загрузка конфигурации по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля. 3.Если в модуль ПУ4 загружен «пустой» (без символов) пароль администрирования, то загрузка конфигурации по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля. 4.Если в модуль ПР загружен «пустой» (без символов) пароль, загрузка конфигурации по интерфейсу Ethernet будет производиться без ввода пароля. После этого закроется окно «Ввод пароля», откроется окно «Обмен с контроллером», которое характеризует прогресс в ходе загрузки конфигурации в Контроллер (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Обмен с контроллером» Примечание: Если выполняется горячая загрузка в модуль ПР Контроллера, то перед загрузкой будет производиться проверка конфигурации на изменение физических состояний выходов. Те выходы, которые могут изменить свое физическое состояние, будут отображаться в открывшемся окне «Проверка горячей загрузки выходов» (см. рисунок ниже). Если таких выходов нет — окно отображаться не будет. Рисунок. Окно «Проверка горячей загрузки выходов» После загрузки конфигурации в выбранный модуль Контроллера закроется окно «Обмен с контроллером». 7.Повторить пункты 1—6 для других модулей ПУ или модуля ПР. ## Результат После выполнения указанных выше действий в Контроллер будет загружена конфигурация. ## Ошибки В ходе решения задачи Загрузить конфигурацию в контроллер программой могут выдаваться ошибки и предупреждения. 1.Если конфигурация Контроллера содержит ошибки и/или предупреждения, то перед загрузкой конфигурации откроется окно «Ошибки конфигурации» (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Окно «Ошибки конфигурации»: а) с ошибками и предупреждениями; б) только предупреждения В данном окне отобразится перечень ошибок и предупреждений. Если файл содержит только предупреждения, то можно продолжить загрузку, нажав кнопку «Продолжить». Выбрав строку c ошибкой или предупреждением, можно перейти на элемент конфигурации, который содержит данную ошибку или предупреждение, нажав кнопку «Перейти».
Внимание: файл конфигурации, который содержит ошибки, в Контроллер загружаться не будет.
2.Если при загрузке конфигурации в Контроллер произошла ошибка обмена, то на экране откроется окно «Ошибка» с описанием данной ошибки (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Ошибка»