# Переключатель | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Переключатели задаются только от дискретных каналов, если у соответствующего динамического элемента «Кнопка» в настройке «Вид» выбрано значение «Переключатель». По выполняемым функциям Переключатели можно разбить на следующие виды: •отображение состояния; •изменение состояния. ## Отображение состояния Варианты визуализации при отображении состояния Переключателей приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при отображении состояния переключателей
Визуальное отображение | Изменяемые/Отображаемые параметры
--- | ---
| Размер переключателя: от 73х52 до 1024х718 точек. Размер символов: от 1 до 3. Длина надписи: до 19 символов
| Цвет символов: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвет фона переключателя: 20 стандартных или любой из палитры RGB. Цвета задаются для включенного и отключенного состояния
| Невалидные состояния каналов: отключенное/неинициализированное и недостоверное состояние (соответственно)
## Изменение состояния Состояние Переключателя можно изменять, только если он задан от дискретного выходного канала типа «Управляющий» с установленным флагом «Виртуальная кнопка», и у соответствующего динамического элемента «Кнопка» установлен признак «Редактировать». Варианты визуализации при изменении состояния Переключателя приведены в следующей таблице. Таблица. Варианты визуализации при изменении состояния переключателя
Визуальное отображение | Состояние
--- | ---
| Выбранный курсором элемент — только для панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631)
| Измененное состояние в панели ПУ1/ПУ3 (Б100.611/631) и ПУ4 (Б100.641) соответственно
Если при конфигурировании ПУ4 у Переключателя был установлен флаг «С подтверждением», то после нажатия на него открывается соответствующее окно подтверждения (пример см. на рисунке ниже). ## См. также •Варианты отображения динамических элементов; •Настройка элемента Кнопка; •Приложение Е: Варианты отображения динамических элементов мнемосхемы (всплывающего окна).