# Приложение Г: Задание сетевых адресов преобразователей при конфигурировании модуля МК1 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Для правильного задания номеров внешних устройств для автономных модулей БАЗИС-100, преобразователей БАЗИС-ПВ, БАЗИС-61, БАЗИС-62 и блоков БАЗИС-35.УК (опрос концевиков) при конфигурировании каналов модуля МК1 требуется воспользоваться следующей таблицей. Таблица. Соответствия логических номеров и физических адресов автономных модулей БАЗИС-100, преобразователей БАЗИС-ПВ, БАЗИС-61, БАЗИС-62 и блоков БАЗИС-35.УК при конфигурировании каналов модуля МК1
Логический сетевой номер (задается при конфигурировании автономных модулей БАЗИС-100, преобразователей БАЗИС.ПВ, БАЗИС-61, БАЗИС-62 и блоков БАЗИС-35.УК) | Физический адрес устройства (задается в поле «Номер внешнего устройства» при конфигурировании каналов МК1)
--- | ---
БАЗИС-100 (авт.), БАЗИС-ПВ.44, БАЗИС-ПВ.48, БАЗИС-61, БАЗИС-35.УК (опрос концевиков)
0 | 8
1 | 9
2 | 10
3 | 11
4 | 12
5 | 13
6 | 14
7 | 15
БАЗИС-62
0 | 16
1 | 17
2 | 18
3 | 19
4 | 20
5 | 21
6 | 22
7 | 23
БАЗИС-35.УК (управление реле)
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22 | 22
23 | 23