# Особенности конфигурирования дискретных выходных каналов на шине модуля МК1/МК2 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Конфигурирование канала с протоколом БАЗБАС Если настраиваемый дискретный выходной канал находится в группе, которая поставлена в соответствие модулю МК, и у данного коммуникационного модуля (или IP-линка) установлен протокол БАЗБАС, то при настройке данного канала: 1.Не отображается группа ШИМ. 2.Доступна группа Внешнее устройство (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Группа «Внешнее устройство»: а) канал с RS-интерфейсом; б) канал с Ethernet-интерфейсом Наименования и описания полей данной группы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей группы «Внешнее устройство»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Адрес на шине» | Целое число (для преобразователей: 8—23; для контроллеров: 1—31) | Задает физический адрес внешнего устройства в сети БАЗИС-ШР модуля МК1, в которое будет записываться информация (см. примечание после таблицы). Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК1
«IP-линк» | Список значений (IP-линк 1 — IP-линк 32) | Определяет связанный IP-линк. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК2
Группа Параметры БАЗБАС
«Канал внешнего устройства» | Целое число (от 1 до 999) | Задает порядковый номер канала во внешнем устройстве, в которое будет записываться информация
Примечание: Преобразователям БАЗИС-62 (на корпусе) при их конфигурировании задаются не физические адреса устройств на шине (которые требуется ввести в поле «Номер внешнего устройства»), а логические сетевые номера. Соотношение физических адресов и логических номеров приведены в Приложении Г. Порядковые номера записываемых каналов для устройств серии БАЗИС (протокол БАЗБАС) приведены в Приложении В (таблица В.2). ## Конфигурирование канала с протоколом MODBUS Если настраиваемый дискретный выходной канал находится в группе, которая поставлена в соответствие модулю МК, и у данного коммуникационного модуля (или IP-линка) установлен протокол MODBUS, то при настройке данного канала: 1.Не отображается группа ШИМ. 2.Доступна группа Внешнее устройство (см. рисунок ниже). а) б) Рисунок. Группа «Параметры MODBUS»: а) канал с RS-интерфейсом; б) канал с Ethernet-интерфейсом Наименования и описания полей данной группы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей группы «Внешнее устройство»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Адрес на шине» | Целое число (1—255) | Задает физический адрес внешнего устройства в RS-сети модуля МК1, в которое будет записываться информация. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК1
«IP-линк» | Список значений (IP-линк 1 — IP-линк 32) | Определяет связанный IP-линк. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК2
Группа Параметры MODBUS
«Адрес ячейки/регистра» | Целое число (0x0000—0xFFFF или 0—65535) | Задает адрес ячейки для записи данных. Значение задается в шестнадцатеричной или десятичной системе