# Логическое И | Типовые задачи Предыдущий Следующий

## Общие сведения Наименование: AND. Тип выхода: логический. Количество входов: от 1 до 32. ## Примечания по входам Порядок входов: «Логическое число 1», «Логическое число 2», ... . ## Функционирование •значение выхода равно логической единице, если все значения входов равны логической единице; •значение выхода равно логическому нулю, если хотя бы один вход имеет значение, равное логическому нулю; •входы с недостоверным значением, а также с неинициализированным состоянием исключаются из логики работы; •выход имеет неинициализированное состояние, если все входы имеют неинициализированное состояние; •значение выхода недостоверно, если: •все входы имеют недостоверные значения; •хотя бы один вход имеет недостоверное значение, а остальные входы имеют неинициализированное состояние. ## Примеры использования BLOCK1 = AND(0; 1; 2,6) // Использование в аргументах констант; результат равен нулю. BLOCK2 = AND(AI1.1; ~DO3.5) // ~DO3.5 — инверсия значения. BLOCK3 = AND(DI1.1; BLOCK2) // Использование в аргументах значений других алгоблоков. // ======================================= // Реализация дискретного регулирования на канале DO1.1, // (где: В1 - формула включения, В2 - формула отключения) // с приоритетом на включение. B1 = OR(DI1.1; DI1.2; DI1.3) B2 = AND(DI1.4; DI1.5) B3 = TRG(B1; B2) B4 = RESULT(DO1.1; B3) Файл для импорта: do_regul.help // ======================================= // Реализация тумблера // (первое нажатие DI1.1 включает DO1.1, // второе нажатие DI1.1 отключает DO1.1) B010 = TRG(B020; ~DI1.1) B020 = AND(DI1.1; ~B010) B030 = AND(~B050; B020) B040 = AND(B050; B020) B050 = TRG(B030; B040) B060 = RESULT(DO1.1; B050) Файл для импорта: toggle.help // ======================================= // Выделение переднего фронта из сигнала DI1.1 // DO1.1 на один такт = 1, когда включается DI1.1 B020 = TRG(B030; ~DI1.1) B030 = AND(~B020; DI1.1) B040 = RESULT(DO1.1; B030) // Выделение заднего фронта из сигнала DI1.1 // DO1.2 на один такт = 1, когда отключается DI1.1 B110 = TRG(DI1.1; B120) B120 = AND(~DI1.1; B110) B130 = RESULT(DO1.2; B120) Файл для импорта: front.help