# Настройки дискретных входных каналов | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Внешний вид основной рабочей области при настройке дискретных входных каналов приведен на следующем рисунке. Рисунок. Основная рабочая область при настройке дискретных входных каналов Наименования и описания групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке дискретных входных каналов приведены в следующей таблице.
Внимание: недопустимо для одного канала одновременное использование одной и той же уставки в группе Уставка и в алгоблоке SET_LIM логической программы!
Таблица. Описание групп, флагов и полей основной рабочей области при настройке дискретных входных каналов
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Предназначен для включения или отключения канала
«Идентификатор» | Информационная строка символов | Отображает идентификатор канала, который может быть использован в подпрограмах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала DIx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«...» | Кнопка | Открывает окно «Редактирование идентификатора», в котором можно задать или изменить идентификатор канала. Описание данного окна см. ниже
«Описание» | Две строки символов (каждая до 100 символов) | Содержит информацию о канале в произвольной форме. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Тип датчика» | Поле единичного выбора (NAMUR, Электроконтактный) | Определяет тип двухпозиционного датчика. Для каналов модуля с кодами 112 и 113 поле запрещено для редактирования со значением «Электроконтактный»
«Тип контактов» | Список значений (Нормально разомкнутый, Нормально замкнутый) | Определяет тип нормального состояния контактов датчика: нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ)
«Защита от дребезга» | Вещественное значение (0—1 с; шаг — 0,1) | Задает величину задержки на замыкание и размыкание контактов
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий в модуле ПР, произошедших по каналу
Группа Уставка
«Уставка» | Флаг (установлен, снят) | Предназначен для включения или отключения уставки
«Тип» | Список значений (LL, L, LT, HT, H, HH) | Определяет тип уставки дискретного канала: LL — нижняя аварийная уставка; L — нижняя предупредительная уставка; LT — нижняя технологическая уставка; HT — верхняя технологическая уставка; H — верхняя предупредительная уставка; HH — верхняя аварийная уставка. Значение настройки влияет только на тип сигнализации выбранного канала — предупредительный или аварийный. Поле активно, если флаг «Уставка» установлен
«Значение» | Строка символов (до 5 символов) | Содержит значение (информационное) уставки
Группа Задержки по уставкам
«Включения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки включения уставки канала. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Уставка»
«Отключения» | Вещественное число (от 0,1 до 100 с, шаг — 0,1 с) | Задает длительность задержки отключения уставки канала. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Уставка»
Группа Настройки панели
«Номер панели» | Список значений (Панель 1 — Панель 8) | Позволяет выбрать требуемый модуль ПУ
«Активен» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает канал в выбранном модуле ПУ
«Наименование» | Две строки символов (до 10 символов в каждой строке) | Задает наименование канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Единица измерения» | Строка символов (до 6 символов) | Определяет единицу измерения канала в выбранном модуле ПУ. Поле разрешено для редактирования, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Архивировать» | Флаг (установлен, снят) | Включает или отключает архивирование событий, произошедших по каналу, в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» данной группы
«Сигнализация» | Флаг (установлен, снят) | Определяет, включена ли сигнализация при срабатывании канала в выбранном модуле ПУ. Флаг разрешен, если установлен флаг «Активен» в данной группы
«Переход в экран при срабатывании» | Список значений с полем ввода (Тренды 1—24, Барграфы 1—24, Сигнализация 1—16, Состояния 1—4, Мнемосхемы 1—8) | Определяет интерфейсную группу выбранного модуля ПУ, в которую будет осуществляться автоматический переход при срабатывании канала. Флаг разрешен, если установлен флаг «Сигнализация» данной группы
«Копировать наименование и единицу измерения» | Флаг (установлен, снят) | Дает возможность задавать одно наименование и единицу измерения для всех используемых панелей
Особенности конфигурирования дискретных входных каналов, расположенных в группе, которая при задании модификации Контроллера поставлена в соответствие модулю МК1 приведены в следующем подразделе. ### Окно «Редактирование идентификатора» Внешний вид окна «Редактирование идентификатора» выглядит следующим образом (см. рисунок ниже). Рисунок. Окно «Редактирование идентификатора» Наименования и описания полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора» приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей и кнопок окна «Редактирование идентификатора»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Идентификатор» | Строка символов (ограничения: •до 20 символов; •допустимы только латинские буквы, цифры и подчеркивание; •начинается с буквы; •не начинается с DI, AI, DO, AO, TBL, REG; •не начинается с названия стандартного алгоблока; •не совпадает с другим идентификатором или названием вызываемой подпрограммы) | Содержит идентификатор канала, который может быть использован в подпрограмах вместо зарезервированного стандартного идентификатора канала DIx.x. Данное поле является информационным и не загружается в модуль ПР. Также оно не стирается при извлечении конфигурации
«Сохранить» | Кнопка | Подтверждает задание или изменение идентификатора и закрывает данное окно
«Отмена» | Кнопка | Отменяет все изменения в наименовании идентификатора и закрывает данное окно