# Настройки модуля ПУ1, ПУ3 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Если при настройке модификации Контроллера в группе Модули выбран модуль ПУ1 или ПУ3 (см. рисунок ниже), то в нижней части основной рабочей области в колонке «Группа каналов» требуется поставить в соответствие дискретную входную логическую группу каналов Контроллера (DI). Рисунок. Примеры нижней части основной рабочей области при задании настроек модуля ПУ1 и ПУ3 Наименования и описания полей при настройке модуля ПУ1 и ПУ3 приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей при настройке модулей ПУ1 и ПУ3
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Модификация» | Информационное поле (611 - универсальная, 631 - ПАЗ) | Отображает модификацию панели
«Версия ПО» | Список значений (1.01—1.09) | Задает версию ПО панели
«Серийный номер» | Целое число (1—99999) | Задает серийный номер модуля ПУ (используется при создании файла для USB-носителя)
«Вид и количество каналов» | Информационное поле (Дискретный вход (9 кнопок панели)) | Отображает вид и количество каналов панели
«Группа каналов» | Список значений (группы дискретных входных каналов) | Ставит в соответствие (назначает) панели управления группу дискретных входных каналов
Если на модуль ПУ1 и ПУ3 назначена группа каналов, то при нажатии на ней следующих кнопок будут срабатывать дискретные каналы данной группы (при условии, что они активны в модуле ПР): •пользовательская кнопка [А] — первый канал (DIx.1); •пользовательская кнопка [Б] — второй канал (DIx.2); •пользовательская кнопка [В] — третий канал (DIx.3); •кнопка [КВИТИР.] — четвертый канал (DIx.4); •кнопка [ВВОД] — пятый канал (DIx.5); •кнопка [б] — шестой канал (DIx.6); •кнопка [в] — седьмой канал (DIx.7); •кнопка [Я] — восьмой канал (DIx.8); •кнопка [а] — девятый канал (DIx.9).