# Особенности конфигурирования аналоговых выходных каналов на шине модуля МК1/МК2 | Типовые задачи Предыдущий Следующий

Если настраиваемый аналоговый выходной канал находится в группе, которая поставлена в соответствие модулю МК, и у данного коммуникационного модуля (или IP-линка) установлен протокол MODBUS, то при настройке данного канала: 1.Не отображается группа Поправочные коэффициенты. 2.Доступна группа Внешние устройства (см. рисунок ниже). Рисунок. Группа «Внешние устройства»: а) канал с RS-интерфейсом; б) канал с Ethernet-интерфейсом Наименования и описания полей данной группы приведены в следующей таблице. Таблица. Описание полей группы «Внешнее устройство»
Наименование | Тип (ограничения) | Описание
«Адрес на шине» | Целое число (1—255) | Задает физический адрес внешнего устройства в RS-сети модуля МК1, в которое будет записываться информация. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК1
«IP-линк» | Список значений (IP-линк 1 — IP-линк 32) | Определяет связанный IP-линк. Поле отображается у каналов, группы которых привязаны к модулю МК2
Группа Параметры MODBUS
«Адрес ячейки/регистра» | Целое число (0x0000—0xFFFF или 0—65535) | Задает адрес регистра для записи данных. Значение задается в шестнадцатеричной или десятичной системе
«Тип данных» | Список значений (Целый, Вещественный) | Определяет тип записываемых данных для выбранного регистра устройства
«Порядок байт» | Список значений (0-1-2-3, 2-3-0-1, 1-0-3-2, 3-2-1-0) | Задает порядок байт при записи данных выбранного регистра устройства. Поле активно, если в поле «Тип данных» выбрано значение «Вещественный»